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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新建年产转子组件300万套生产项目

	项目代码
	2508-320572-89-05-384759

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号

	地理坐标
	（ 120 度 47 分 16.481 秒， 31 度 36分 41.601 秒）

	国民经济

行业类别
	C3670汽车零部 件及配件制造
	建设项目

行业类别
	三十三、汽车制造业 36 汽车零部件及配件制造 367

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
(扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	常熟高新技术产业开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	常高管投备〔2025〕311号

	总投资（万元）
	3155.196
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	0.63
	施工工期
	1

	是否开工建设
	√否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	不新增占地（租赁面积2884.47平方米）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	常熟高新技术产业开发区管理委员会委托浙江省城乡规划设计研究院编制了《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）》；常熟南部新城片区控制性详细规划属于《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）》的一部分。

规划名称：《常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）》；

审批机关：常熟市人民政府；

审批文件名称及文号：《关于<常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）>的批复》（常政复[2023]5号），2023年2月1日。

	规划环境影响
评价情况
	规划环评名称：《常熟高新技术开发区发展总体规划（2016-2030）环境影响报告书》；

审查机关：中华人民共和国生态环境部；

审查文件名称及文号：《关于<常熟高新技术开发区发展总体规划（2016-2030）环境影响报告书>的审查意见》（环审[2021]6号）。


	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）》的相符性分析

1.1规划范围
常熟高新技术产业开发区规划范围：北至三环路、富春江路、白塘，东至四环路，南至锡太一级公路、昆承湖东南岸、金象路、久隆路，西至苏常公路，面积为77.48km2。

1.2功能定位
以汽车零部件、装备制造、电子信息为主导的南部新城重要产业功能区，兼有生产服务、生活配套功能。

1.3规划结构
规划区在功能布局、服务体系等方面形成如下布局结构：

①功能布局：一区两片一区：区内工业用地与东侧的工业区整体形成高新区以汽车零部件、装备制造、电子信息为主导的产业功能区。两片：规划区内白茆塘沿线和苏家滃沿线形成两片生活居住区，与黄山路以西的生活居住紧密相连。

②服务体系：一心七点一心：在白茆塘南、庐山路东形成片区级公共服务中心，重点服务白茆塘沿线的生活居住片区以及周边产业区块，满足居民和产业工人的生活服务需求。

七点：包括一个商贸物流节点，三个社区服务节点，两个产业区服务节点，一个研发节点；商贸物流节点布置于富春江路与黄山路交汇区域，结合现状市场基础重点发展商业性商务、商贸流通等功能。社区服务节点分别在小康、新安、金狮三个居住社区进行配置；两个产业区服务节点分别位于金龙湖周边、银河路中间区段，以产业工人集宿、生活服务配套等功能为主；第一个研发节点位于东南大道北、庐山路东，为现状保留的产业创新中心。

1.4基础设施规划及现状开发区实行集中供热、供水、供电和统一污水处理
①集中供热常熟高新技术产业开发区以中电常熟热电厂作为热源点。目前中电常熟热电厂已经建成。《中电常熟热电项目天然气管道专项规划》（2021年修订版）按照近、远期两个阶段，近期（2021~2025年）向中电常熟热电有限公司供气2.8x108Nm3/a，远期（2026~2030年）向中电常熟热电有限公司供气5.0x109Nm3/a。目前中电常熟2台100兆瓦级燃气-蒸汽联合循环机组已建成，已对开发区集中供热。

②供水常熟高新区供水采用常熟市区域供水的方式，由区域水厂统一供应。高新区主要由新建的古里增压泵站和藕渠增压泵站供水。

③排水工程开发区内采用雨污分流的排水体制。雨水收集采用分组团，分片收集，就近以重力流排入水体。分区按地形特点及主要河流水系来划分，开发区内可分为多个相对独立的雨水收集系统、排放分区。高新区污水排放按流域划片，其中张家港河以西区域，纳入常熟市东南污水处理厂服务范围；张家港河以东区域，纳入凯发新泉污水处理处理。开发区新建城东净水厂，规模12万t/d。凯发新泉水务（常熟）有限公司采用厌水解酸化+活性污泥法工艺处理，可接纳工业废水和生活污水，尾水达标后排入白茆塘。凯发新泉水务（常熟）有限公司设计规模为6万m3/d，目前一期3万m3/d及二期1万m3/d均已投入运行。城东净水厂尾水达标后排入大滃河。城东净水厂设计规模为12万m3/d，目前已投入运行。

④管网工程目前开发区内污水管网已经全部建设完成，已经覆盖整个开发区内，因此开发区内所有企业的废水在达到接管标准的前提下均可排入凯发新泉水务（常熟）有限公司或城东净水厂进行接管处理。

⑤供电工程根据常熟市市域电网规划，在开发区以西新建220KV熟南变电所，主变容为2×180MVA，在开发区新建220KV承湖变电所，主变容为2×180MVA。规划近期在虞东、熟南和承湖3个220KV变电站间形成环路，形成园区安全、稳定的供电网络，并在规划中新建昆承110KV变电所。

⑥燃气规划本区块规划气源为“西气东输”天然气，天然气主要来自沙家浜门站，天然气低热值按36.33兆焦/标准立方米计。高新区燃气管网采用中压一级和中低压二级相结合方式。新建天然气中压管道以燃气用聚乙烯管（PE管）为主，燃气管道布置在人行道或绿化带内，现状已敷设管道的路段，新建管道利用现有的管道接口沿道路同侧自然延伸；未敷设管道的路段，新建燃气管道一般位于东西向道路的北侧、南北向道路的西侧。

用地规划相符性：本项目位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，根据《常熟南部新城总体规划（2010-2030年）》，本项目建设用地属于工业用地。同时，根据企业提供的不动产权证，本项目所属的地块为工业用地，符合用地规划。

产业政策相符性：常熟高新区重点发展汽车及零部件、装备制造业、电子信息和现代服务业等产业。本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，符合规划产业定位。
基础设施相符性分析：本项目不使用天然气；本项目用水取自当地市政管网，用水量为380t/a，不会对当地自来水供应状况产生明显影响；本项目用电来源于区域电网，用电量约15万千瓦时/年，不会超出当地用电负荷；厂区内雨污分流，生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂），雨水排入附近水体。

综上，本项目与《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）》相符。

2、与《常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）》的相符性分析

根据《常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）》，常熟高新技术产业开发区产业发展定位为：开发区以高端装备制造业为基础，以高端电子信息为战略支撑，以高技术服务业为产业发展引擎。主导产业选择的方向是环保型、高科技型、创新型产业，并鼓励发展循环经济、楼宇经济、休闲经济。其中开发区第二产业发展导向为：高端装备制造业为主导产业，重点发展汽车及零部件、精密机械，其中汽车及零部件为核心。高端电子信息为支撑，重点发展高性能集成电路、下一代通信网络物联网和云计算，其中高性能集成电路为核心，细分领域包括IC设计、终端产品外围设备、芯片封装测试设备等。同时积极延伸战略性新兴产业区，发展新能源、新材料、节能环保、智慧物联等产业。
本项目位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，租赁已建厂房进行建设，根据企业提供的不动产权证，项目用地性质为工业用地，根据附图《常熟高新区局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）-用地规划图》，项目所在地为工业用地，符合《常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）》中的用地规划。本项目为汽车零部件及配件制造项目，行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，产品为转子组件，与《常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年修改）》中的产业定位不相悖。
3、与《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016~2030）环境影响报告书》评价结论及审查意见的相符性分析
①评价结论
在落实本规划环评提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，常熟高新技术产业开发区发展总体规划与上层规划、相关生态环境保护规划以及其他规划基本协调，规划方案实施后，不会降低区域环境功能，规划的各项环保措施总体可行。根据本规划环评报告提出的优化调整建议对规划相关内容进行适当调整、严格落实本评价提出的“生态环境分区管控”管理对策以及各项环境影响减缓措施、风险防范措施后，规划方案的实施可进一步降低其所产生的不良环境影响，该规划在环境保护方面总体可行。
本项目位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，属于已规划的工业用地，符合常熟高新技术产业开发区的总体规划要求。本项目建设后会产生一定的污染物，在采取相应的污染防治措施后能够达标排放，不会对周边环境造成不良影响。
②审查意见
《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016~2030）环境影响报告书》的审查意见具体如下：
表1-1 规划环评审查意见相符性分析一览表
序号

审查意见要求

项目情况

相符性

1

《规划》应坚持绿色、协调发展，落实国家、区域发展战略，突出生态优先、绿色转型、集约高效，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与地方省、市国土空间规划和区域“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）的协调衔接。
本项目所在地为工业用地，符合常熟高新技术产业开发区国土空间规划。

本项目不在生态空间保护区域范围内，不会突破环境质量底线，不会达到资源利用上线，不在生态环境准入清单中，符合要求。
相符
2

着力推动高新区转型升级，做好全过程环境管控。按照国务院对高新区的批复要求和江苏省最新环境管理要求，加快高新区产业转型升级和结构优化，现有不符合产业发展定位、用地规划等要求的重污染企业应逐步升级改造、搬迁、淘汰。做好重污染企业存续期间环境管控和风险防控，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。
本项目所在地为工业用地，行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，符合高新区产业发展定位、用地规划。
相符
3

严格空间管控，优化区内空间布局。强化沙家浜-昆承湖重要湿地生态空间管控区的保护，维护重要湿地生态服务功能，加快推进生态空间管控区内企业退出。做好规划控制和生态隔离带建设，加强对高新区内及周边集中居住区等生活空间的防护，确保高新区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。
本项目距离沙家浜-昆承湖重要湿地约2.78km，不在生态空间管控区范围内。

本项目以生产厂房边界为起点设置100m卫生防护距离，范围内无居民点等敏感目标。
相符
4

严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，制定高新区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少主要污染物和重金属等特征污染物的排放量，确保区域环境质量持续改善，实现产业发展与城市发展、生态环境保护相协调。
本项目采取有效措施减少污染物排放，落实污染物排放总量控制要求。
相符
5

严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。强化入区企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。禁止新增与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。
本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，产品为转子组件，不属于准入清单内的限制禁止类行业，废水、废气满足相关排放要求。

本项目生产工艺、设备以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均达到同行业国际先进水平。
相符
6

组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升高新区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。
本项目建成后，建立与高新区联动的环境风险防范、环境管理等体系，落实环境监测计划。
相符
7
完善高新区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。强化区域大气污染治理，加强恶臭污染物、挥发性有机物污染治理。加快推进污水处理厂及污水管网建设，提升区域再生水回用率。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置。
本项目废气经收集处理后可达标排放；生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理；固体废物、危险废物均妥善处置，“零”排放。
相符
8
在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。
不涉及
相符
综上所述，本项目符合《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016~2030）环境影响报告书》评价结论及审查意见的相关要求。

4、与《常熟高新技术产业开发区环境影响评价区域评估报告》相符性分析
表1-2 与常熟高新区环境影响评价区域评估报告相符性分析
类别
序号
所含空间单元
管控要求
相符性分析
生态空间
禁止建设区
1
基本农田
严格按照《基本农田保护条例》的保护控制要求执行，禁止非法占用。
本项目建设地址为常熟高新技术产业开发区金麟路99号，根据相关用地规划图（附图6）及不动产权证「常熟市不动产权第8100233号」可知，建设项目所在地土地性质为工业用地，不涉及基本农田范围，未非法占用基本农田。
2
昆承湖
严格保护水体，禁止新建、改建、扩建存在污染水体的各类建设项目；严禁有损主导生态功能的开发建设行为。
本项目生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）处理；无污染物直排水体的行为，不影响昆承湖生态功能。
3
镇级及以上河道水面：东环河、白茆塘等
禁止围垦河流，除规划许可的水面和滨水景观设施以外，禁止新建、扩建与防洪、改善水环境无关的建（构）筑物。
本项目租赁已建工业厂房，无围垦河流行为，不涉及新建、扩建与防洪/水环境改善无关的建（构）筑物，与河道水面管控要求无冲突。
限制建设区
1
沙家浜-昆承湖重要湿地生态空间管控区
管控区内除法律法规有特别规定外，禁止从事下列活动：开（围）垦、填 埋湿地；挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒；引进外来物种或者放生动物；破坏野生动物栖息地以及鱼类洄游通道；捕猎野生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生物；取用或者截断湿地水源；倾倒、堆放固体废物、排放未经处理达标的污水以及其他有毒有害物质；其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目位于“沙家浜—昆承湖重要湿地”西南侧2.78km处，不在该管控区范围内，施工及运营期无填埋湿地、破坏生态的作业，不涉及管控区禁止行为。
2
镇级以下河道水面
加强河道滩地、堤防和河岸的水土保持工作，防止水土流失、河道淤积。在不影响河道行洪、河流水质和河流生态系统的前提下，结合水体特点进行景观营造和环境整治。
本项目建设及运营过程不涉及河道滩地、堤防和河岸区域，无土方作业、无水土流失风险，不影响河道水环境。
3
横泾塘、东环河、大滃、白茆塘生态廊道
保护生态廊道内的自然环境，可结合旅游发展合理布置配套服务设施；其他建设工程应尽可能不占或者少占生态廊道。
本项目建设地址不涉及生态廊道范围，无占用生态廊道的行为，符合生态廊道保护要求。
4
基础设施预控廊道
交通和市政设施控制廊道用于交通和市政设施的新建、扩建和改建，不得进行其他建设活动。
本项目不涉及交通和市政设施预控廊道范围，无在预控廊道内的建设行为，符合管控要求。
5、与《常熟市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析
根据《常熟市国土空间总体规划（2021-2035年）》相关内容及“三区三线”划定情况，并结合《2023年度常熟市预支空间规模指标落地上图方案（苏自然资函（2023）195号批准）》可知，“三区三线”指的是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别划定的永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界，根据《常熟市国土空间规划近期实施方案》“常熟市近期实施方案划定允许建设区、有条件建设区、限制建设区3类建设用地管制区域”，本项目所在地属于划定的允许建设区，同时根据文件中的“与‘三条控制线’划定成果的衔接”可知，本项目位于城镇开发区内，属于规划中的建设用地，选址不涉及生态保护红线，不占用划定的永久基本农田，本项目租赁已建厂房进行生产，项目建设地为工业用地，不涉及位于城镇开发边界试划范围内的新增城镇建设用地。
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图1-1 市域国土空间控制线规划图
综上所述，本项目符合《常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）》、《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016~2030）环境影响报告书》评价结论及审查意见和《常熟市国土空间总体规划（2021-2035年）》中三区三线的相关要求。

	其他符合性分析
	1、与“生态环境分区管控”相符性分析
1.1生态红线
根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2024]314号）常熟市生态保护规划如下表所示。
表1-3 项目所在区域生态空间保护区域名录
序号

生态空间保护区域名称

管控单元分类

管控单元分类

1

常熟尚湖饮用水水源保护区
生态空间管控区
优先保护单元
2

常熟西南部湖荡重要湿地空间
生态空间管控区
优先保护单元
3

七浦塘（常熟市）清水通道维护区
生态空间管控区
优先保护单元
4

沙家浜—昆承湖重要湿地空间
生态空间管控区
优先保护单元
5

沙家浜国家湿地公园
生态空间管控区
优先保护单元
6

太湖国家级风景名胜区虞山景区
生态空间管控区
优先保护单元
7

望虞河（常熟市）清水通道维护区
生态空间管控区
优先保护单元
8

长江（常熟市）重要湿地空间
生态空间管控区
优先保护单元
9

常熟南湖省级湿地公园
生态空间管控区
优先保护单元
10

长江浒浦饮用水水源保护区
国家级生态保护红线
优先保护单元
11

江苏沙家浜国家湿地公园
国家级生态保护红线
优先保护单元
12

江苏虞山国家森林公园
国家级生态保护红线
优先保护单元
13

江苏苏州常熟南湖省级湿地公园
国家级生态保护红线
优先保护单元
14

江苏苏州常熟滨江省级湿地公园
国家级生态保护红线
优先保护单元
本项目距离最近的生态空间保护区域为西南侧的“沙家浜—昆承湖重要湿地空间”，约2.78km。因此，本项目不在生态空间保护区域范围内，不属于限制开发区域和禁止开发区域，符合相关要求。

综上所述，本项目的建设不违背生态保护红线区域规划要求。
1.2环境质量底线
1.2.1区域大气环境质量底线
根据《2025年度常熟市生态环境状况公报》可知，2025年常熟市城区环境空气质量中各监测指标日达标率在84.9%~100%之间，其中臭氧的日最大8小时平均浓度达标率最低。细颗粒物、可吸入颗粒物日平均浓度达标率分别为95.9%、99.7%，较上年分别上升了1.9、0.2个百分点；臭氧日最大8小时滑动平均值达标率84.9%，较上年降低了5.8个百分点；二氧化氮日平均浓度达标率99.7%，同比持平；二氧化硫、一氧化碳日平均浓度达标率均为100%，同比持平。各监测指标中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳的年评价指标均达到二级标准，细颗粒物、臭氧年评价指标未达到二级标准
根据项目引用的常熟高新技术产业开发区（东南街道）环境影响评价区域评估报告，监测点三菱电机汽车部件(中国)有限公司的非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推算的一次浓度值要求，即2.0mg/m3。项目所在区域非甲烷总烃浓度达标。
根据项目引用的《牙米蜂鸟（苏州）医疗科技有限公司新建口腔用金刚砂车针生产项目环境影响报告书》中牙米蜂鸟公司于2024.1.31～2024.2.6委托常熟市恒康监测科技有限公司对敏感点G2的总悬浮颗粒物监测的数据，监测点G2的总悬浮颗粒物现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。项目所在区域总悬浮颗粒物浓度达标。
综上，本项目评价区域属于不达标区。
1.2.2区域地表水环境质量底线
2025年，常熟市地表水水质状况为优，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为98.0%，较上年持平，无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，劣Ⅴ类水质断面比例较上年持平，主要污染指标为生化需氧量；地表水平均综合污染指数为0.32，与上年相比下降0.03，降幅为8.6%。

与上年相比，全市地表水水质状况保持不变，水环境质量无明显变化。城区河道水质为优，与上年相比水质状况保持不变，7个监测断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例较上年持平，无劣Ⅴ类水质断面。8条乡镇河道中，白茆塘、望虞河常熟段水质均为优，与上年相比水质状况保持不变，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%，其中望虞河常熟段各断面均为Ⅱ类水质；福山塘、常浒河、锡北运河水质均为优，与上年相比水质状况提升一个等级，水质有所好转，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%；元和塘、盐铁塘、张家港河水质均为良好，与上年相比水质状况保持不变，水质无明显变化，除张家港河道大义镇桥断面外，其余河道各断面水质均达到或优于Ⅲ类。

从平均综合污染指数来看，全市主要河道中城区河道平均综合污染指数最高，望虞河最低。与上年相比，各主要河道的平均综合污染指数均有所下降，其中锡北运河下降幅度最大，为20.1%。
1.2.3区域声环境质量底线
2025年常熟市道路交通噪声昼间等效声级均值为67.5分贝(A)，与上年相比降低了0.8分贝(A)；噪声强度等级为一级，总体水平上升一级；各测点昼间达标率为82.8%，较上年上升了5.2个百分点。

2025年常熟市区域环境噪声昼间等效声级均值为54.0分贝(A)，与上年相比下降了0.4分贝(A)；噪声水平等级为二级，同比保持不变。从声源结构来看，影响常熟市区域声环境质量的主要是生活噪声和交通噪声。从声源强度来看，昼间区域噪声声源强度从高到低依次为工业噪声、交通噪声、施工噪声、生活噪声。

2025年常熟市4类功能区昼间、夜间噪声年均值均达到对应环境噪声等效声级限值。Ⅰ类区（居民文教区），Ⅱ类区（居住、工商混合区），Ⅲ类区（工业区），Ⅳ类区（交通干线两侧区）昼间年均等效声级值依次为55分贝(A)，51分贝(A)，53分贝(A)，56分贝(A)；夜间年均等效声级值依次为43分贝(A)，45分贝(A)，49分贝(A)，50分贝(A)；和上年相比，除I类区域（居民文教区）昼间和夜间噪声年均值有较大幅度上升、污染程度加重以外，其余点位均有所下降或趋于稳定。10个功能区噪声点位夜间噪声年度达标率为87.5%，达到年度考核目标要求（85.2%），达标率与上年相比下降了12.5个百分点。
1.2.4区域固废处置质量底线
本项目产生的固废均可进行合理处置，“零排放”。
本项目实施后，在运营期会产生一定的污染物，如废气、废水、噪声、固废等，本项目的建设在落实相应的污染防治措施后，各类污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小，不会恶化区域环境质量功能，不会降低区域环境功能等级。因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。
1.3资源利用上线
本项目营运期用水取自当地自来水，用水量较小，不会达到资源利用上线；项目用电量为15万千瓦时/年，由当地配电站供给，均不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。
1.4环境准入负面清单
本项目属于“C3670汽车零部件及配件制造”，本次环评对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及江苏省实施细则、《市场准入负面清单》（2025年版）、《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评［2025］28号）及常熟高新技术产业开发区生态环境准入清单进行说明，具体见下表1-4、表1-5。
表1-4 与相关准入负面清单文件相符性分析
序号
文件名
内容
相符性分析
相符性
1

《市场准入负面清单》（2025年版）
无相关内容
经查《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不在其规定的禁止准入事项内，为许可准入事项。
相符
2
《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评［2025］28号）
本项目不属于“石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药”等重点行业建设项目，不属于“不予审批环评的项目类别”中的项目。
不涉及
2
《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》江苏省实施细则
1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
本项目不属于码头项目，也不属于过长江通道项目。
相符
2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
本项目距离最近的沙家浜—昆承湖重要湿地空间2.78km，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内和风景名胜区内。不违背《中华人民共和国自然保护区条例》、《风景名胜区条例》、《江苏省风景名胜区管理条例》等文件要求。

相符
3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。
本项目不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内。

相符
4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
本项目未有围湖造田、围海造地或围填海，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

相符
5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不在划定的岸线保护区内和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

相符
6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目不涉及。

相符
7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
本项目不涉及生产性捕捞。

相符
8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。
本项目不属于化工等高污染项目。

相符
9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

相符
10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。
本项目不属于禁止的投资建设活动。

相符
11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
本项目不属于燃煤发电项目。

相符
12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《＜长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)＞江苏省实施细则合规园区名录》执行。
本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

相符
13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
本项目不属于化工项目。

相符
14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
本项目周边无化工企业。

相符
15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。
本项目不属于禁止建设项目。

相符
16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类)项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
本项目是不属于禁止建设项目。

相符
17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
本项目不属于石化、现代煤化工、独立焦化项目。

相符
18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
本项目不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。

相符
19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目不属于明令禁止的落后产能项目、过剩产能行业项目和高能耗高排放项目。

相符
20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
本项目已执行。

相符
3
《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目

本项目不属于码头项目，也不属于长江通道项目。

相符
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目

本项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

相符
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目

本项目不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，也不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

相符
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不属于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，也不属于国家湿地公园的岸线和河段范围内。

相符
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》规定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，也不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区。

相符
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不涉及

相符
禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及生产性捕捞

相符
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内，项目也不在长江干流岸线3公里范围内，项目不属于化工、矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

相符
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

相符
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于国家石化、现代煤化工项目。

相符
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。

本项目不属于法律法规和政策明令禁止的落后产能的项目。

相符
法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

本项目不属于严重过剩产能项目。

相符
表1-5 与常熟高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析
清单类型
类别
项目情况
是否相符
行业准入

（限制禁止类）
1.装备制造产业：禁止建设高挥发性有机物含量溶剂、胶黏剂的项目；纯电镀项目。
2.汽车及零部件产业：禁止建设高挥发性有机物含量溶剂、胶黏剂的项目。
3.电子信息产业：禁止建设纯电镀项目。
4.新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀及其他排放含氮磷等污染物的企业和项目（战略性新兴产业及现有含氮磷污染物项目改建需实施氮磷污染物年排放总量减量替代）。
本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，产品为转子组件，不属于限制和禁止类的行业。
相符
空间布局约束
严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》、《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》、水十条、土十条、《“263”专项行动实施方案》、《江苏省太湖水污染防治条例》等文件要求。

1. 禁止铁路、公路及主要城市道路防护绿带、水系防护绿带、高压走廊防护绿地、工业区与居住区之间的防护绿带、市政设施周围防护绿带内的开发建设。
2.居住用地周边100米范围内工业用地禁止引入含喷涂、酸洗等项目、禁止建设危化品仓库。
3.禁止重要湿地生态空间管控区域内不符合管控要求的开发建设。
4.城市总体规划中的非建设用地（农林用地），在城市总规修编批复前暂缓开发。
本项目所在地为工业用地，项目以生产厂房边界为起点设置100m卫生防护距离，范围内无居民点等敏感目标。
本项目距离沙家浜-昆承湖重要湿地约2.78km，不在生态空间管控区范围内。
相符
污染物排放管控
1、高新区近期外排量COD951.09吨/年、NH3-N78.38吨/年、总氮256.58吨/年、总磷8.42吨/年；远期外排量COD1095.63吨/年、NH3-N85.61吨/年、总氮304.76吨/年、总磷9.87吨/年。
2、高新区SO2总量近期240.55吨/年、远期236.10吨/年；NOx总量近期560.99吨/年、远期554.62吨/年；烟粉尘近期166.07吨/年、远期157.74吨/年；VOCs近期69.50吨/年；远期65.29吨/年。
3.污水不能接管的项目、污水管网尚未敷设到位地块的开发建设。
本项目不涉及生产废水的排放，废气中VOCs排放量为0.0182t/a，废气污染物排放量在常熟高新技术开发区内平衡。
本项目生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理，尾水排放至大滃。
相符
环境风险防控
根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的相关内容，对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）做好环境影响评价公众参与工作。高新区企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，建立完备的环境信息平台，接受公众监督。
本项目环境风险较小，不进行公众参与工作。
本项目建成后将制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故，并落实日常环境监测与污染源监控计划。
相符
资源开发效率要求
1.单位工业用地工业增加值近期≥9亿元/km2、远期≥22亿元/km2。
2.单位工业增加值新鲜水耗近期≤9m3/万元、远期≤8m3/万元。
3.单位地区生产总值综合能耗近期≤0.2吨标煤/万元、远期≤0.18吨标煤/万元。
4. 需自建燃煤设施的项目。
本项目符合相关资源利用要求。
相符
综上分析，本项目符合相关规定，不属于环境准入负面清单。
1.5与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析
本项目位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，属于长江流域及太湖流域，属于重点管控单元（省级以上产业园区：常熟高新技术产业开发区（包含江苏常熟综合保税区B区））。对照江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求，具体分析如下表：

表1-6 江苏省省域生态环境管控要求
管控类别
重点管控要求
本项目情况
相符性
江苏省省域生态环境管控要求
空间布局约束
1、按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函［2023］880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。
2、牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。
3、大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。
4、全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。
5、对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。
本项目距离最近的沙家浜—昆承湖重要湿地空间2.78km，不属于生态管控区范围内，不属于产能过剩、化工和钢铁行业。
相符
污染物排放管控
1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
2.2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。
项目建成后实施污染物总量控制，废气总量在常熟高新技术开发区内平衡，区域总量不突破。本项目的建设不突破环境容量及生态环境承载力。
相符
环境风险防控
1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。
2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。
3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。
4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。
项目属于C3670汽车零部件及配件制造，建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。
相符
资源利用效率要求
1.水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。

2.土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。

3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
本项目用水380t/a，生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理，尾水排放至大滃；项目租赁厂房进行生产，为工业用地，不占用耕地、基本农田等；项目使用电能。
相符
太湖流域生态环境重点管控要求
空间布局约束
1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。
2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。
3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。
本项目距离太湖岸线边界约40.71km，位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，属于太湖三级保护区范围，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业；本项目不涉及生产废水的产生和排放，生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理，尾水排放至大滃。
相符
污染物排放管控
城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。
本项目不涉及
环境风险防控
1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。
2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。
3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。
本项目生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理，尾水排放至大滃，不会向水体倾倒污染物等，建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。
相符
资源利用效率要求
1.严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。
2.推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。
本项目营运期用水量380t/a，不会达到资源利用上线。
相符
长江流域生态环境重点管控要求
空间布局约束
1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。

2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。

4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。

5.禁止新建独立焦化项目。
本项目位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，属于C3670汽车零部件及配件制造。
本项目所在地为工业用地，不占用国家级生态保护红线、生态空间管控区域以及永久基本农田。
相符
污染物排放管控
1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。

2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
本项目生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理，尾水排放至大滃。

本项目不涉及入河排污口。
相符
环境风险防控
1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。

2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，不涉及重金属，环境风险较小，且不在饮用水水源保护区内。
相符
资源利用效率要求
禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于化工项目，不涉及尾矿库。
相符
1.6与《苏州市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析
项目位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，属于重点管控单元（省级以上产业园区：常熟高新技术产业开发区（包含江苏常熟综合保税区B区）），故项目所在区域为重点管控单元，苏州市重点管控单元生态环境管控要求如下：

表1-7 苏州市重点管控单元生态环境准入清单
管控类别
重点管控要求
本项目情况
相符性
苏州市市域生态环境管控要求
空间布局约束
（1）按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发［2022］142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发［2020］1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函［2023］880号）、《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。
（2）全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。
（3）严格执行《＜长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）＞江苏省实施细则》（苏长江办发［2022］55 号）中相关要求。
（4）禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业。
（1）项目严格执行《自然资源部生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发［2022］142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发［2020］1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函［2023］880号）、《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》等文件中江苏省生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。
（2）本项目距离最近的沙家浜—昆承湖重要湿地空间2.78km，本项目的建设满足其分级分类管控措施相关内容的要求，符合《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定；本项目不在阳澄湖保护区范围内。
（3）本项目不属于文件中禁止的项目。
（4）本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不属于《苏州市产业发展导向目录》禁止类和淘汰类的产业，属于允许类项目。
相符
污染物排放管控
（1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
（2）2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。
项目建成后实施污染物总量控制，不突破环境容量及生态环境承载力；本项目排放的非甲烷总烃废气污染物在常熟高新技术开发区内平衡。
相符
环境风险防控
（1）强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。
（2）落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。
本项目建成后实施严格的环境风险防控，建立环境应急预案，定期进行演练。
相符
资源利用效率要求
（1）2025年苏州市用水总量不得超过103亿立方米。
（2）2025年，苏州市耕地保有量完成国家下达任务。
（3）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。
（1）本项目营运期用水量380t/a，不会达到资源利用上线。
（2）本项目地块用地性质为工业用地，不涉及耕地及永久基本农田。
（3）项目生产过程中使用电能，不使用高污染燃料。
相符
苏州市重点管控单元 常熟高新技术产业开发区（包含江苏常熟综合保税区B区）生态环境准入清单
空间布局约束
严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》、《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》、水十条、土十条、《“263”专项行动实施方案》、《江苏省太湖水污染防治条例》等文件要求。（1）禁止铁路、公路及主要城市道路防护绿带、水系防护绿带、高压走廊防护绿地、工业区与居住区之间的防护绿带、市政设施周围防护绿带内的开发建设。（2）居住用地周边100米范围内工业用地禁止引入含喷涂、酸洗等项目、禁止建设危化品仓库。（3）禁止重要湿地生态空间管控区域内不符合管控要求的开发建设。（4）城市总体规划中的非建设用地（农林用地），在城市总规修编批复前暂缓开发。（5）禁止引入：1、装备制造产业：禁止建设高挥发性有机物含量溶剂、胶黏剂的项目；纯电镀项目。2、汽车及零部件产业：禁止建设高挥发性有机物含量溶剂、胶黏剂的项目。3、电子信息产业：禁止建设纯电镀项目。4、新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀及其他排放含氮磷等污染物的企业和项目（战略性新兴产业及现有含氮磷污染物项目改建需实施氮磷污染物年排放总量减量替代）。
（1）本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，不涉及防护绿带的开发建设。
（2）本项目不涉及喷涂、酸洗工艺，厂界周边100米内无居住用地。

（3）本项目不在重要湿地生态空间管控区域内，距离最近的生态空间保护区域为西南侧的“沙家浜—昆承湖重要湿地空间”，约2.78km。

（4）本项目所在地属于工业用地。

（5）本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造，不属于禁止引入的项目。
相符
污染物排放管控
（1）高新区近期外排量COD951.09吨/年、NH3-N78.38吨/年、总氮256.58吨/年、总磷8.42吨/年；远期外排量COD1095.63吨/年、NH3-N85.61吨/年、总氮304.76吨/年、总磷9.87吨/年。（2）高新区SO2总量近期240.55吨/年、远期236.10吨/年；NOx总量近期560.99吨/年、远期554.62吨/年；烟粉尘近期166.07吨/年、远期157.74吨/年；VOCs近期69.50吨/年；远期65.29吨/年。（3）污水不能接管的项目、污水管网尚未敷设到位地块的开发建设。
（1）本项目仅排放少量生活污水。

（2）本项目仅排放少量VOCs。
（3）本项目生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理。
相符
环境风险防控
根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的相关内容，对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号）做好环境影响评价公众参与工作。高新区企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，建立完备的环境信息平台，接受公众监督。
本项目环境风险潜势为Ⅰ，风险较小，建成后将采取风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。
相符
资源开放效率要求
（1）单位工业用地工业增加值近期≥9亿元/km2、远期≥22亿元/km2。（2）单位工业增加值新鲜水耗近期≤9m3/万元、远期≤8m3/万元。（3）单位地区生产总值综合能耗近期≤0.2吨标煤/万元、远期≤0.18吨标煤/万元。（4）需自建燃煤设施的项目。
（1）本项目所在地用地规划为工业用地。

（2）本项目用水量380m3/a。

（3）本项目仅使用电能，用电量为15万千瓦时/a。

（4）本项目不属于自建燃煤设施的项目。
相符
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图1-2 本项目所在地管控单元图（图源：江苏省生态环境分区管控综合服务网站）
2、与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相符性
2.1与《太湖流域管理条例》相符性分析
第二十八条规定：排污单位排放水污染物，不得超过核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。
禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。
在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造。
第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：
（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；
（二）设置水上餐饮经营设施；
（三）新建、扩建高尔夫球场；

（四）新建、扩建畜禽养殖场；

（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；
（六）本条例第二十九条规定的行为。
已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。
本项目距离太湖岸线边界约40.71km，属于汽车零部件及配件制造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等行业；本项目员工生活污水纳入污水管网进入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理，尾水排放至大滃；且建设内容不属于上述规定中禁止建设的范畴，因此，项目符合《太湖流域管理条例》要求。
2.2与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析
根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年修订）》（2021年9月29日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过），太湖流域包括太湖湖体，苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、南京市高淳区和溧水区行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。太湖流域实行分级保护，划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。太湖流域一、二、三级保护区的具体范围，由省人民政府划分并公布。

根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）的规定：

第四十三条“太湖流域一、二、三级保护区”禁止下列行为：
（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。

本项目距离太湖岸线边界约40.71km，属于太湖流域三级保护区。本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等行业；本项目不涉及生产废水，员工生活污水纳入污水管网进入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理，尾水排放至大滃；且建设内容不属于上述规定中禁止建设的范畴，因此，本项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）的有关规定。
3、与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例（2018年修订）》的相符性分析
（1）保护区的划定：

根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例（2018年修订）》，阳澄湖水源水质保护区划分为一级、二级、三级保护区：

第九条一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径五百米范围内的水域和陆域；傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深一百米的水域和陆域。

第十条二级保护区：阳澄湖、傀儡湖及沿岸纵深一千米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯五千米及沿岸纵深五百米。上述范围内已划为一级保护区的除外。

第十一条三级保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与吴淞江交接处止），南到吴淞江（自市区外城河齐门始，经娄门沿吴淞江至昆山西仓基河与吴淞江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深二千米以及自娄门沿吴淞江至昆山西仓基河止向南纵深五百米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。

（2）管理要求：

根据保护条例

第二十四条三级保护区内禁止建设化工、制革、制药、造纸、电镀（含线路板蚀刻）、印染、洗毛、酿造、冶炼（含焦化）、炼油、化学品贮存和危险废物贮存、处置、利用项目；禁止在距二级保护区一千米内增设排污口。

第二十五条禁止在保护区内水体中清洗装储油类或者有毒有害污染物的车辆、机械、船舶和容器。
本项目位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，距离保护区12.5km，不在保护区范围内。本项目行业类别为汽车零部件及配件制造，不涉及入河排污口，符合条例要求。

4、与《中华人民共和国长江保护法》的相符性分析
《中华人民共和国长江保护法》第二十六条第二款：禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目为C3670汽车零部件及配件制造，距长江岸线最近约18.67km，且本项目不涉及化工产品生产及化工工艺，不属于化工项目，与《中华人民共和国长江保护法》相符。
5、产业政策相符性
（1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类。

（2）本项目不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（苏办发[2018]32号）》限制、淘汰和禁止项目。

（3）本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）中鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类项目，属于允许类。

（4）本项目不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》内项目。

（5）本项目不在《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》内。

（6）本项目不属于《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》中的项目。

综上所述，本项目主体工程符合国家和地方产业政策。

6、挥发性有机物污染控制相关文件相符性分析
表1-8 挥发性有机物污染控制相关文件相符性
文件名称
相关要求
本项目情况
相符性
《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》
第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。
本项目生产过程中使用的原辅料均处于室内密闭容器中；本项目产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理达标后排放，对大气环境影响较小。
相符
《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）
鼓励对排放的VOCs进行回收利用……并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%
本项目产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理达标后排放，处理效率为90%，符合要求。
相符
《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）
（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；……在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。
本项目不使用涂料、油墨和清洗剂，项目使用的胶粘剂属于低VOC胶粘剂，符合使用要求。
相符
（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
本项目产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理达标后排放，收集率为80%，处理效率为90%；物料密闭储存、转移、输送，均存放于密闭容器内
相符
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。
本项目有机废气主要为非甲烷总烃，采用国家推荐技术二级活性炭吸附处理后可稳定达标排放，吸附法工艺成熟，对有机废气有较高的去除效率
符合
将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。
本项目产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理达标后排放，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，对有机废气进行有效收集处理，并按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。
符合
采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。
本项目二级活性炭吸附处理装置采用颗粒活性炭，碘值不低于800毫克/克，更换的废活性炭委托有资质单位处理。
符合
苏州市大气污染防治专项工作领导小组办公室《关于加快推进实施挥发性有机物清洁原料替
代工作的通知》
一是严格准入把关。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，工业涂装、包装印刷、纺织、电子、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。加大市场上流通的涂料、胶黏剂、清洗剂等产品质量抽检，确保符合 VOCs限值要求。
本项目不使用涂料、油墨和清洗剂，项目使用的胶粘剂属于低VOC胶粘剂，符合使用要求。
相符
二是加快排查整治。各地要以工业涂装、包装印刷、纺织、电子、木材加工等行业为重点，分阶段推进省下达我市的 1858家 VOCs 排放企业清洁原料替代工作。同时，在现有工作基础上，举一反三，对辖区 VOCs 排放企业清洁原料替代工作开展全面再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代。对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保 VOCs 无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方 VOCs 排放控制标准要求。
本项目不属于工业涂装、包装印刷、纺织、电子、木材加工等重点行业，产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理达标后排放，收集效率80%，处理效率90%，达标排放；可有效减少VOCs无组织排放。

相符
《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）
（一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。
本项目不属于上述重点行业，项目不使用涂料、油墨和清洗剂，项目使用的胶粘剂属于低VOC胶粘剂，符合使用要求。
本项目产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，收集效率80%，处理效率90%，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。
相符
（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。
（三）强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。
（四）建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各设区市需分别培育10家以上源头替代示范型企业。
《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求
五、废气收集设施
治理要求：产生VOCS的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，…使用VOCS质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。
本项目产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理，集气罩开口面风速不低于0.3m/s；本项目不使用涂料、油墨和清洗剂，项目使用的胶粘剂属于低VOC胶粘剂，符合使用要求。
相符
七、有机废气治理设施
治理要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
加强运行维护管理，做到治理设施较多生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器组件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施起停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCS治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。
采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒物活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；…有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉VOCS“绿导”项目，实现VOCS集中高效处理。
本项目根据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，采用集气罩收集+二级活性炭吸附工艺处理有机废气。

并按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。废气处理过程产生的废活性炭等危险废物委托有资质单位无害化处置。

本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值大于等于800mg/g。
不涉及
十、产品VOCS含量
治理要求：工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCS含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。…含VOCS产品使用量大的国企、政府投资建设工程承建单位要自行或委托社会化检验机构进行抽检，鼓励其他企业主动委托社会化检验机构进行抽检。
本项目不使用涂料、油墨和清洗剂，项目使用的胶粘剂属于低VOC胶粘剂，符合使用要求。
相符
省大气污染防治联席会议办公室关于印发《2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》的通知（苏大气办〔2022〕2号）
（二）推进重点行业深度治理。
各地要对照挥发性有机物突出问题排查问题清单和管理台账，推动石化、化工、仓储、工业涂装、包装印刷行业进行深度治理。……其他行业敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥200μmol/mol的需加盖密封；规范涂料、油墨等有机原辅材料的调配和使用环节无组织废气收集，采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，提高VOCs产生环节的废气收集率。
本项目所使用的液体原料均存放在密封的容器内，在室内存放，容器非取用状态时，加盖、封口，保持密闭；本项目不涉及有机原辅料的调配；项目使用集气罩收集装置对项目产生的有机废气进行收集，符合收集的要求。
相符
（四）持续推进涉 VOCs 行业清洁原料替代。各地要对照《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）要求，持续推动3130家企业实施源头替代，严把环评审批准入关，控增量、去存量。加快推动列入年度任务的569家钢结构企业和3422家包装印刷企业清洁原料替代进度，7月底前，完成相关企业替代管理台账的调度更新，列出进度滞后企业清单，重点督办。实施替代的钢结构企业需使用符合GB/T38597中规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；实施替代的包装印刷企业需符合GB38507中规定的水性、能量固化、胶印油墨产品。无法替代的应开展论证，并采用适宜的高效末端治理技术。7-8月份，我办将组织召开清洁原料替代工作现场会。
本项目为新建项目，不在文件中的3130家企业清单内，项目不使用涂料、油墨和清洗剂，项目使用的胶粘剂属于低VOC胶粘剂，符合使用要求。
（五）强化工业源日常管理与监管。
督促工业企业按规范管理相关台账，如实记录含VOCs原辅材料使用、治理设施运维、生产管理等信息。对采用活性炭吸附技术的，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行管理，按要求足量添加、定期更换；一次性活性炭吸附工艺需使用柱状炭（颗粒炭），碘吸附值不低于800毫克/克；VOCs初始排放速率大于2kg/h的重点源排气筒进口应设施采样平台，治理效率不低于80%。
本项目的活性炭装置按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行管理，使用碘值不低于800毫克/克的颗粒活性炭，二级活性炭对有机废气的处理效率可达90%，活性炭更换时间不长于3个月，废活性炭委托有资质单位处置，本项目建成后加强日常管理，按规范管理相关台账。
不涉及
含VOCs产品的使用过程
VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采用局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
本项目VOCs物料非使用状态下加盖密闭存放；本项目产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理。
相符
VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
本项目VOCs废气收集系统发生故障或检修时，生产工艺设备及时停止运行，待检修完毕后同步投入使用
相符
VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业标准的规定。

收集的废气中NMHC初始排放速率3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
本项目产生的挥发性有机废气初始排放速率均＜2kg/h，处理效率为90%
相符
7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）达标性分析
表1-9 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）达标性
规定
控制要求
本项目情况
相符性分析
VOCs物料储存无组织排放控制要求
①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
②盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
本项目VOCs物料储存于密闭容器中，存放于室内的原料仓库，非取用状态时封口保持密闭
相符
VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
①液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
本项目VOCs物料采用密闭容器进行转移
相符
工艺过程VOCs无组织排放控制要求
①液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；
②粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统；
③VOCs物料卸料过程密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
本项目VOCs物料非使用状态下加盖密闭存放；本项目产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理。
相符
含VOCs产品的使用过程
VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采用局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
本项目VOCs物料非使用状态下加盖密闭存放；本项目产生的有机废气经集气罩收集后进入二级活性炭吸附装置处理。
相符
VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
本项目VOCs废气收集系统发生故障或检修时，生产工艺设备及时停止运行，待检修完毕后同步投入使用
不涉及
VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业标准的规定。
收集的废气中NMHC初始排放速率3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外。
本项目产生的挥发性有机废气初始排放速率均＜2kg/h，处理效率为90%
不涉及
8、与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性分析
表1-10 项目所用胶粘剂与限值的相符性分析表
序号
种类
VOC含量检测值（g/kg）
执行标准
标准限值（g/kg）
符合性
1

胶粘剂
13
《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表3本体型胶粘剂中丙烯酸酯类“装配业”
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相符
对照上表，本项目使用的胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3本体型胶粘剂中丙烯酸酯类“装配业”含量限值，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中明确“4分类 通常水基型胶粘剂和本体型胶粘剂为低VOC型胶粘剂”，所以本项目使用的胶粘剂属于低VOC型胶粘剂。
9、《关于印发苏州市“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏府办[2021]275号）相符性
表1-11 《关于印发苏州市“十四五”生态环境保护规划的通知》相符性
重点任务
相关要求
本项目情况
相符性
推进产业结构绿色转型升级
推动传统产业绿色转型
严格落实国家落后产能退出指导意见，依法淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能。深入开展化工产业安全环保整治提升工作，推进低端落后化工产能淘汰。推进印染企业集聚发展，继续加强“散乱污”企业关停取缔、整改提升，保持打击“地条钢”违法生产高压态势，严防“地条钢”死灰复燃。认真执行《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》，推动沿江钢铁、石化等重工业有序升级转移。全面促进清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。在钢铁、石化、印染等重点行业培育一批绿色龙头企业，精准实施政府补贴、税收优惠、绿色金融、信用保护等激励政策，推动企业主动开展生产工艺、清洁用能、污染治理设施改造，引领带动各行业绿色发展水平提升。
本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不属于落后产能和“两高”行业低效低端产能企业；不属于《〈长江经济带负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》中禁止的建设项目。
相符
大力培育绿色低碳产业体系
提高先进制造业集群绿色发展水平，重点发展高效节能装备、先进环保装备，扎实推进产业基础再造工程，推动生态环保产业与5G、人工智能、区块链等创新技术融合发展，构建自主可控、安全高效的绿色产业链。深入开展园区循环化改造，推进生态工业园区建设，建立健全循环链接的产业体系。到2025年，将苏州市打造成为节能环保产业发展高地。大力发展生态农业和智慧农业。
本项目属于C3670汽车零部件及配件制造。生产过程选用先进的节能设备，低碳环保，项目使用水电较少、能耗较少。
相符
加大VOCs治理力度
分类实施原材料绿色化替代
按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，提高木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例，在技术尚未全部成熟领域开展替代试点，从源头减少VOCs产生。
本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，本项目不使用涂料、油墨和清洗剂，项目使用的胶粘剂属于低VOC胶粘剂，符合使用要求。
相符
强化无组织排放管理
对企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减VOCs无组织排放。按照“应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控制，规范化工装置开停工及维检修流程。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，按期开展泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。
本项目有机废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处置，尽可能减少无组织VOCs的排放。
相符
深入实施精细化管控
深化石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理和重点集群整治，实施VOCs达标区和重点化工企业VOCs达标示范工程，逐步取消石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要废气排放系统旁路。针对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人，适时推进整治成效后评估，到2025年，实现市级及以上工业园区整治提升全覆盖。推进工业园区建立健全监测预警监控体系，开展工业园区常态化走航监测、异常因子排查溯源等。推进工业园区和企业集群建设VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。
本项目不属于石化、化工、工业涂装、油品储运销售等重点行业。
相符
VOCs综合整治工程
/

大力推进源头替代，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代；加强各类园区整治提升，建立市级泄漏检测与修复（LDAR）综合管理平台；完成重点园区VOCs排查整治；推进全市疑似储罐排查，加快推动治理；开展活性炭提质增效专项行动，提升企业活性炭治理效率。
本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，本项目不使用涂料、油墨和清洗剂，项目使用的胶粘剂属于低VOC胶粘剂，符合使用要求；本项目产生的有机废气通过集气罩收集后，经过二级活性炭吸附装置处理后高空排放。
相符
10、与《苏州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》相符性

表1-12 《苏州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》相符性
相关要求
本项目情况
第五十三章

持续改善生态环境质量

第一节

持续深入打好污染防治攻坚战

持续深入打好蓝天保卫战。深入推进氮氧化物和挥发性有机物协同减排，有效降低PM2.5浓度，控制臭氧污染。强化固定源、移动源、农业面源、城市面源污染综合治理，实施大气环境目标管理，建立健全固定源、移动源、面源精细化排放清单管理制度。完善空气污染提前预警工作机制。深化重点行业深度治理和集群整治，加强挥发性有机物全过程、全环节综合治理。推动排放“大户”进一步提高治污能力，降低排放量。深化扬尘污染综合治理，突出加强施工、道路、渣土运输扬尘精细管控。推动机动车、工程机械实施清洁能源替代，提升清洁运输水平。开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理，推广使用餐饮油烟“码上洗”。科学调整市区声环境功能区，持续提升城市噪声精细防控水平，完善城市噪声实时监测网络建设。
项目产生的点胶、固化废气通过半密闭集气罩收集后通过一套“二级活性炭吸附装置（TA001）”处理后通过23m高排气筒有组织排放，激光打码废气通过集气罩收集后进入激光打码机配套的移动式袋式除尘器（TA002）处理后在车间内无组织排放，废气产生量较少，不会对周边大气环境造成影响。
持续深入打好碧水保卫战。系统推进流域治理，加强水源地保护和水污染源头治理，持续提升水生态保护水平。全面加强饮用水水源地保护，建立健全水源地长效管护机制，完善水源地规范化建设。实施“一断面一方案”，持续开展太湖、阳澄湖等重点湖泊综合治理，协同上海推进淀山湖、元荡水质提升工程，力争达到优良水体标准。完善产业园区污水处理设施，推进工业废水与生活污水分类收集、分质处理。推进雨污混接排查整治和老旧管网修复改造，推动污水处理厂及尾水生态湿地建设，完善生活污水厂网统一管理，持续提升生活污水收集处理效能。推进污水管网互联互通建设，探索污水治理减污降碳协同增效，强化人工智能应用，建立现代化污水治理体系。持续巩固黑臭水体和劣V类河道治理成效，实现动态清零。强化农业面源污染治理。到2030年，集中式饮用水水源地水质达到或优于III类比例达100%，城市生活污水集中收集率保持95%以上。
本项目员工生活污水接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂），水质简单，不会对周边水环境产生影响。
持续深入打好净土保卫战。强化建设用地土壤污染风险管控和修复全流程监管，严格建设用地安全利用。全面开展受污染农用地污染溯源治理。加强在产企业土壤污染源头防控，实施重点监管单位土壤污染隐患排查整治。加强遗留地块污染风险管控，建立健全重点关闭搬迁企业地块“清单化”和“一张图”管理体系。划定高风险地块，探索开展土壤污染绿色低碳修复模式，合理规划农药、化工腾退地块用途，保障污染地块安全再利用。统筹推进土壤、地下水综合污染防治，严格地下水污染防治分区管理、分类防控，开展化工园区地下水污染专项整治。实施固体废物综合治理行动，加强建筑垃圾消纳场所和处置利用设施建设，强化全过程监管和资源化利用。深化全域“无废城市”建设，强化飞灰和大宗工业固废资源化利用能力，提升危险废物规范化管理水平，实施危险废物全过程监管和信息化追溯。深入推进新污染物治理行动，建立新污染物协同治理和环境风险管控体系，扎实开展重金属污染防治。
本项目租赁常熟高新产城建设发展有限公司已建成的厂房进行生产，该厂房内未从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，因此不存在遗留污染问题，不涉及土壤和地下水污染问题；本项目不涉及新污染物。
第三节 全面优化生态系统
深入推进生态系统保护修复。全面深化河湖长制、林长制，常态化开展生态保护红线区域、生态空间管控区域生态环境监督。统筹山水林田湖湿一体化保护和系统治理，构建以太湖、阳澄湖、长江为生态核的“三核四轴四片，多廊多源地”生态空间格局。深化分区域、差异化、精准管控的生态环境分区管控制度，强化生态修复分区引导，统筹推进河湖和湿地保护修复、退圩还湖还湿、防护林体系建设、水土流失综合治理等生态系统保护和修复工程。因地制宜推进生态安全缓冲区建设。完善自然保护地体系、森林资源体系和湿地分级管理体系。深化集体林权制度改革，打造郊野公园、风景路。强化环境风险管控和应急能力建设。
本项目距离最近的生态空间保护区域为西南侧的“沙家浜—昆承湖重要湿地空间”，约2.78km，本项目不在生态空间管控区域以及生态保护红线范围内，不会对周边生态系统造成影响。
加强生物多样性保护。持续推进生物多样性本底调查，规范开展生物多样性区域评估，建设生物多样性观测网络。深入推进生物物种及栖息地保护，加强外来入侵物种防控。开展“近自然社区”建设。探索建立生物多样性保护协调机制，促进生物多样性主流化。
第五十四章

加强新一轮太湖综合治理和长江大保护
第一节

高标准实施新一轮太湖治理
落实新一轮太湖综合治理行动方案，持续巩固流域控源截污成效，推进实施主要入湖河流整治提升，统筹抓好工业、生活、农业面源污染综合治理。“一河一策”“一点一策”推动水质提升，强化源头治理，降低入湖污染负荷。在局部区域稳妥实施太湖生态清淤，扩充太湖水生态环境容量，提升湖体生态涵养能力，全面完成排污口整治。强化蓝藻打捞和湖泛防控，提升蓝藻水华大模型等平台功能，着力提升蓝藻应急防控水平。开展湖体水生植被生境修复及维护，促进湖体向“清水草型”转化。加强太湖沿湖地区共保联治，高标准建设太湖生态岛，打造世界级生态湖区。到2030年，通湖河道全面达到III类，太湖苏州辖区湖体水质稳定达到III类，综合营养状态持续改善，蓝藻水华危害明显减轻。
本项目员工生活污水纳入污水管网进入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）集中处理，尾水排放至大滃，不违背《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的相关要求。
第二节

深入推进长江大保护
统筹水资源、水环境、水生态，强化长江生态环境综合治理，实施长江干流通江支流水质稳定达标专项行动，持续削减污染物入江通量。落实长江流域水生态考核评价制度，定期开展通江河道水生态调查评估。深化长江干流及主要支流排污口排查整治与溯源监管，完善监控预警机制。确保长江干流苏州段水质稳定在Ⅱ类、主要通江河道达到III类及以上。持续推进长江十年禁渔。
本项目距离长江较远，且不违背《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》江苏省实施细则以及《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）等文件的要求。
11、与省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）相符性
本项目与省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）相关内容的相符性详见下表。
表1-13 与（苏环办[2024]16号）相符性
相关要求
本项目情况
一：注重源头预防
2、规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。
本项目第四章节对产生的固废进行详细的分析，论述了其贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施；
3、落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可
本项目建成后需按照要求落实排污许可制度；
二、严格过程控制
6、规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨
本项目拟建设规范化的危废仓库，危险废物在厂内收集和临时储存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规定，危废须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行。
8、强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全局扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。
本项目建成后各危废需转移，按照转移电子联单制度严格执行。
三、强化末端管理
12、推进固废就近利用处置。各地要提请属地政府，根据实际需求统筹推进本地危险废物利用处置能力建设。依托固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，及时引导企业合理选择利用处置去向，实现危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险
本项目一般固废拟收集后外售，危险废物拟收集后委托项目周边有资质单位进行处置
13、加强企业产物监管。危险废物利用单位的所有产物须按照本文件第2条明确的五类属性进行分类管理，其中按产品管理的需要对其特征污染物开展检测分析，严防污染物向下游转移。全国性行业协会或江苏省地方行业协会制定的团体标准若包括危险废物来源、利用工艺、利用产物功能性指标、有效成分含量、特征污染物含量和利用产物用途的，可作为用于工业生产替代原料的综合利用产物环境风险评价的依据，其环境风险评价要重点阐述标准落实情况。严格执行风险评价要求的利用产物可按照产品管理
本项目危险废物不进行利用，委托有资质单位进行处置
15、规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。
本项目建成后需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立台账
12、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）相符性

表1-14 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）相符性
相关要求
本项目情况
相符性
优化产业结构，促进产业产品绿色升级
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

严禁新增钢铁产能。......炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。
本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目；不涉及产能置换的项目；不属于新增钢铁产能的项目。
相符
加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，......引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
本项目不属于落后产能行业，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目
相符
优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低(无)VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低(无)VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低(无)VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
本项目不使用涂料、油墨和清洗剂，项目使用的胶粘剂属于低VOC胶粘剂，符合使用要求
相符
优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展
大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
本项目生产过程中使用电能，不使用高污染燃料。
相符
强化多污染物减排，切实降低排放强度
强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测......企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
项目原辅料非使用状态下加盖密闭存放；VOCs物料配备供料系统密闭投加；本项目有机废气通过集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处置。
相符
推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。
确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。......强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。
本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，不属于钢铁、水泥、焦化、玻璃、石灰、有色等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。

相符
13、与常熟市“三区三线”划定成果的协调性分析
根据《自然资源部办公厅发文同意江苏省正式启用“三区三线”划定成果》（自然资办函〔2022〕2207号），“三区三线”指的是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别划定的永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界。
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图1-3 新增城乡建设用地与生态保护红线衔接图
本项目位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，如上图，项目所在地块不在生态保护红线范围内。
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图1-4 新增城乡建设用地与永久基本农田衔接图
如上图，本项目不在永久基本农田范围内。
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图1-6 新增建设用地与城镇开发边界衔接图
本项目位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，位于规划中的工业用地，根据上图所示，本项目位于“三区三线”中的城镇开发边界范围内，故项目建设与《自然资源部办公厅发文同意江苏省正式启用“三区三线”划定成果》（自然资办函〔2022〕2207号）自然资办函〔2022〕2207号相符。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
常熟三铉科技有限公司成立于2025年8月，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机电气系统销售；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
现因生产发展需要，常熟三铉科技有限公司拟投资3155.196万元，租赁常熟高新产城建设发展有限公司位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号的厂房，同时购置各类相关的生产设备，开展项目建设。本项目租赁建筑面积2884.47平方米，项目建成后，年产转子组件300万套。本项目已于2025年8月25日取得常熟高新技术产业开发区管理委员会的备案（常高管投备〔2025〕311号）。
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须对项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十三、汽车制造业 36 汽车零部件及零部件制造367”“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，故应该编制环境影响报告表。常熟三铉科技有限公司委托我方进行环评工作。我公司接受委托后，立即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准。
二、主体工程及产品方案
项目厂房情况见表2-1：

表2-1 本项目构筑物情况表
名称
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
层数
建筑物高度（m）
耐火
等级
火灾
危险性
建设现状
用途
备注
生产厂房
约1400
6951.51
4层
20
二级

丙类

已建成

生产

本项目租赁其中的2F和3F开展生产
本项目产品方案详细见表2-2。
表2-2 项目主体工程及产品方案表
工程名称（车间、生产装置或生产线）
产品名称
产品型号、规格
年设计能力
年运行时数（h）
主要用途
备注
生产车间
转子组件

DCT、SBW-1、SBW-2、CVVD
300万套/年
2000
汽车
每套转子组件必定包括传感器磁铁、轴、主磁体和转子铁芯，部分包括保护罩、角度磁铁
三、公用及辅助工程
本项目公用及辅助工程见下表：
表2-3 本项目公用及辅助工程表
类别
建设名称
设计能力
备注
贮运工程
原料仓库
200m2
原料贮存，位于3F
成品仓库
400m2
成品贮存，位于3F
运输
原料与产品均通过汽车运输
公用工程
给水
自来水
380t/a

自来水管网供应
排水
污水管网
污水排放总量为300t/a
雨污分流，生活污水接入污水管网排入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）
雨水管网
/
依托租赁方雨水管网，接入市政雨水管网
供电
15万千瓦时/年
市政电网供电
绿化
/
依托厂区内绿化
事故废水收集装置
拟设置183.7m3事故应急池
用于事故废水的收集
空压系统
1台空压机，单台10m3/min
无油空压机，供压缩空气
水冷机

1台水冷机，循环量0.25t/h
提供冷却水
环保工程
废水治理
雨污管网
雨污分流
依托租赁方，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求
排污口
规范化设置
废气治理
有组织
二级活性炭装置
点胶、固化废气经半密闭集气罩收集汇入1套二级活性炭装置处理后通过DA001排气筒排放，风机风量5000m3/h，收集率为80%，处理效率为90%；少量未收集的废气车间内无组织排放
废气达标排放
无组织
移动式袋式除尘器
激光打码废气经集气罩收集进入设备配套的移动式袋式除尘器处理后通过车间无组织排放
/
加强车间通风
噪声治理
进行合理平面布置，设备隔声，合理布局

对设备进行隔声降噪，使厂界噪声达标排放
固废治理
一般固废仓库
5m2
满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，位于3F

危废仓库

5m2
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），位于3F

环境风险防范措施
设置劳保用品、消防器材、视频监控装置、警示牌等应急物资

环境风险可以控制在较低的水平



	建设内容
	四、主要原辅材料、主要生产设施及能源用量
主要原辅材料见下表：
表2-4 本项目主要原辅材料表
产线
原料名称
主要成分

形态

存储规格

年消耗量

储存地点

最大储存量

是否属于危险化学品

来源及运输
转子生产线
保护罩
塑料
固
/
225万件
3F仓库（胶粘剂储存于仓库冰箱内）
20万件
否

外购、国内、汽运
传感器磁铁
磁铁
固
/
305万件
20万件
否
角度磁铁
磁铁
固
/

153万件
20万件
否
轴
铁、不锈钢
固
/

825万件
50万件
否
主磁体
磁铁
固
/
610万件
50万件
否
转子铁芯
铁
固
/
375万件
30万件
否
润滑油
矿物油

液
200kg/桶
1t
0.2t

否

胶粘剂
异丁烯基丙烯酸酯25-39%、N,N-二甲基丙烯酰胺10-24%、N-乙烯基己内酰胺3-5%、二苯基氧化膦1-3%
液
20kg/桶
5t
0.4t

否
纸箱
纸箱

固
10kg/组
2t
0.5t

否

备注
本项目生产转子组件300万套/年，每套转子组件必定包括传感器磁铁、轴、主磁体和转子铁芯，部分包括保护罩、角度磁铁，根据企业预估，保护罩的损耗量为5万件/年，传感器磁铁损耗量为5万件/年，角度磁铁损耗量为3万件/年，轴损耗量为25万件/年，主磁体损耗量为10万件/年，转子铁芯损耗量为5万件/年。
表2-5 主要原辅料与产能匹配性分析表
产品名称
产能
原料名称
单套产品用量
年耗量
转子组件
300万套/年
保护罩

220万套产品用1件/套，80万套产品不使用，5万件为预估损耗
225万件

传感器磁铁

每套产品用1件，5万件为预估损耗

305万件

角度磁铁
150万套产品用1件/套，150万套产品不使用，3万件为预估损耗
153万件
轴
100万套产品用2件/套，200万套用3件/套，25万件为预估损耗
825万件
主磁体
每套产品用2件，10万件为预估损耗
610万件
转子铁芯
230万套产品用1件/套，70万套用2件/套，5万件为预估损耗
375万件
胶粘剂
平均每套用量约为1.67g
5t
表2-6 本项目原辅材料理化性质表
名称
分子式

CAS号
理化特性
燃烧爆炸性
毒理毒性
润滑油
/
/
物理形态：脂膏；颜色：绿色；气味：轻微的气味；比重：0.88；稳定性：稳定
可燃液体
无资料
胶粘剂
/
/
性状：半透明蓝色液体
闪点101℃，可燃液体
无资料



	建设内容
	本项目生产主要设备见表2-7。
表2-7 项目主要设施情况
序号

设备位置

设备名称

型号、规格

数量（条/台/套）

备注

1

生产车间2F
铁芯上料机
MZD018600、MZD0128、MZD0193
3
/

2

轴入铁芯组装机
1.0157N、01.0148K、MZD0194
3
/

3

点胶贴磁钢机
MZD0130、MZD0195、MZD018800
3
/

4

点胶组装保护套
MZD0131、MZD0196
2
/

5

隧道炉
1.0148、MZD0132、251120-003、MZD19000
4
/

6

激光打码机
MZD0133、MZD0199
2

/

7

装磁环检测机
MZD0134、MZD0200
2
/

8

人工外观包装
MZD0135、MZD0201
3
9

转子总成
1.0157N
1
/
10
转子磁芯组装机
/
1
/
11
芯轴组装机
MZD018700
1
/
12
主磁铁组装机
MZD0197
1
/
13
保护器组装机

MZD0196
1
/
14
传感器磁体组装机
MZD18800
1
/
15
角形磁体组装机
MZD0200
1
/
16
套0型圈
MZD18900
1
/
17
下料机
MZD19100
1
/
公辅及环保设施

二级活性炭吸附装置
5000m3/h
1
/
水冷机
0.25t/h
1
磁体组装配套使用，不涉及冷媒的使用
空压机
/
1

配套储气罐
项目主要设备与产品产能的匹配性分析：
表2-8 设备与产能匹配性分析
产品名称
设备名称
台数
单台设备加工量（套/h）
年工作时间（h）
最大年产量
设计年产量
生产负荷（%）
转子组件
铁芯上料机
3
600
2000
360万套
300万套
83.3
轴入铁芯组装机
3
600
2000
360万套
300万套
83.3
点胶贴磁钢机
3
600
2000
360万套
300万套
83.3
点胶组装保护套
2
600
2000
240万套
220万套
91.7
隧道炉
4
450
2000
360万套
300万套
83.3
激光打码机
2
800
2000
320万套
300万套
93.8
装磁环检测机
2
800
2000
320万套
300万套
93.8
人工外观包装
3
600
2000
360万套
300万套
83.3
转子总成
1
1600
2000
320万套
300万套
93.8
转子磁芯组装机
1
1800
2000
360万套
300万套
83.3
芯轴组装机
1
1600
2000
320万套
300万套
93.8
主磁铁组装机
1
1600
2000
320万套
300万套
93.8
保护器组装机
1
1200
2000
240万套
220万套
91.7
传感器磁体组装机
1
1800
2000
360万套
300万套
83.3
角形磁体组装机
1
800
2000
160万套
150万套
93.8
套0型圈
1
1600
2000
320万套
300万套
93.8
下料机
1
1600
2000
320万套
300万套
93.8
本项目主要能源消耗量见表2-9。
表2-9 项目主要能源消耗量
序号
名称
消耗量
1

水（吨/年）
380
2

电（千瓦时/年）
15万
五、水平衡图
本项目用水量380t/a，主要为员工生活用水、冷却用水。

（1）生活用水

本项目员工30人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），3.2.11工业企业建筑管理人员的最高日生活用水定额可取30L/（人·班）~50L/（人·班）；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）~50L/（人·班），本次环评以50L/人·天计，年工作250天，则本项目生活用水量为375t/a。

（2）循环冷却用水
本项目使用的水冷机循环能力为0.25t/h，循环量为500t/a，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中冷却设备的补充水量，应按冷却水循环水量的1%~2%确定（本环评报告以补充1%计），则全年需要补充新鲜自来水5t/a。本项目采用自来水作为冷却介质，该过程为纯物理换热过程，冷却水仅在封闭管路中循环流动，不与产品直接接触，亦不溶解或吸附任何工艺污染物，故循环冷却水较洁净，此外企业应根据《工业循环冷却水零排污技术规范》（GB/T 44325-2024）要求，定期投加无氮、无磷类消毒药剂，抑制系统内藻类及微生物滋生，使循环冷却水满足系统控制要求和循环冷却水水质控制要求。因此冷却水循环使用不外排是可行的，定期补充损耗量即可。
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图2-1 本项目水平衡图（t/a）
六、劳动定员及工作制度
本项目职工定员30人，实行1班8小时制，年工作天数250天，年工作时长2000小时。项目内不设置食堂，无住宿。

七、物料平衡
表2-10 非甲烷总烃物料平衡表 (t/a)

入方

出方

物料名称

产污系数

用量
非甲烷总烃量
物料名称

非甲烷总烃量

胶粘剂
13g/kg
5
0.065
有组织废气

0.0052
无组织废气

（进入大气）
0.013
固废（废活性炭）
0.0468
合计

0.065
0.065
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图2-2 项目非甲烷总烃物料平衡图（t/a）
八、平面布置及周围环境简况
车间平面布置图：本项目共租赁2F和3F两层车间。

车间2F：车间2F为生产线；
车间2F：车间3F为原料仓库、成品仓库、危废仓库、一般固废仓库；
本项目车间平面布置见附图3-1至3-2，厂区平面图见附图4。
周围环境简况：本项目西侧为无名河道和银环路，东侧为金峰智能制造产业园北区1号和2号厂房，北侧为无名河道，南侧为苏州新三时纺织制品有限公司。周围环境概况图见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
本项目租赁已建厂房进行生产，仅涉及设备安装和装修，无破土工程，施工期影响很小。
二、营运期
本项目主要产品为转子组件，具体生产工艺情况如下：
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图例：G-废气；S-固废；N-噪声
图2-3 转子组件生产工艺流程图
工艺流程简述
（1）轴压入：将入库检查后的轴、转子铁芯放入流水线的上料机内，流水线将轴、转子铁芯运送至轴入铁芯组装机进行轴压入铁芯自动装配工作。此工序产生噪声N。

（2）磁体键合装配：通过流水线将前道装配后的半成品和主磁体使用点胶贴磁钢机等设备装配在一起，该工段会使用到胶粘剂进行点胶工艺，点胶后的半成品进入隧道炉进行固化处置，固化时隧道炉为密闭状态，固化温度约为160℃，隧道炉为电加热，不使用燃料，固化后的产品自然冷却即可。上述工艺均为全自动生产线，装配、点胶、固化工艺无需人工操作，仅需根据产品调整参数即可。此工序产生点胶、固化废气G1、废胶S1、噪声N。

（3）保护罩键合装配：根据客户要求，部分产品需加装保护罩，该工艺通过自动化流水线将前道装配后的半成品和保护罩使用点胶组装保护套等设备装配在一起，该工段会使用到胶粘剂进行点胶工艺，点胶后的半成品进入隧道炉进行固化处置，固化时隧道炉为密闭状态，固化温度约为80℃，隧道炉为电加热，不使用燃料，固化后的产品自然冷却即可。此工序固化温度较低，不会对保护罩（塑料）进行熔融，不会产生塑料挥发废气。此工序产生点胶、固化废气G2、废胶S2、噪声N。

根据企业对本行业的固化工艺的经验，3套隧道炉废气收集处的管道温度约为60℃（根据设计此处位置距离二级活性炭吸附装置入口超过20m），经过与常温的点胶工段收集的废气混合后综合废气温度降低，通过废气收集管道进入二级活性炭吸附装置的废气温度可低于40℃（根据企业经验，吸附装置前端废气温度通常为30℃），不会对废气处理效果产生影响。
（4）激光打码：通过自动化流水线将装配后的半成品使用激光打码机进行激光打码，激光打码的材质为不锈钢/铁，不会产生爆炸性粉尘。此工序会产生打码粉尘G3、噪声N。
（5）其他磁体压入：根据客户需求将激光打码后的半成品和传感器磁铁、角度磁铁等其他配件通过自动化流水线使用转子总成、转子磁芯组装机、传感器磁体组装机等设备装配在一起，此工序产生噪声N。

（6）检查：使用装磁环检测机等设备检测产品，通过检测的产品使用人工外观包装机进行包装，此工序会产生不合格品S3。

注：本项目磁体装配设备会用到水冷机进行间接水冷，本项目采用自来水作为冷却介质，冷却过程中不使用冷媒，该过程为纯物理换热过程，冷却水仅在设备内部封闭流道中循环流动，不与产品直接接触，亦不溶解或吸附任何工艺污染物，此外企业应根据《工业循环冷却水零排污技术规范》（GB/T 44325-2024）要求，定期投加无氮、无磷类消毒药剂，抑制系统内藻类及微生物滋生，使循环冷却水满足系统控制要求和循环冷却水水质控制要求，因此冷却水循环使用不外排是可行的，定期补充损耗量。
其他工艺未提及的污染物产生情况：除了上述工艺中污染物的产生，本项目一般原辅料拆包会产生S废包装材料、胶粘剂废弃包装会产生S废包装容器、废气处理产生S废活性炭、空压机使用过程中产生的S空压机冷凝废液、润滑油的使用会产生S废润滑油、润滑油废弃包装会产生S废油桶以及员工生活产生的W生活污水和S生活垃圾。
三、污染物产生环节汇总
表2-11 污染物产生环节汇总表
类别
代码
产生工序、设备
主要污染物
处理措施
营运期
废气
G1

点胶、固化
非甲烷总烃
集气罩收集，进入二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过23m高排气筒（DA001）有组织排放
G2

点胶、固化
非甲烷总烃
G3

激光打码
颗粒物
集气罩收集，进入移动式袋式除尘装置（TA002）车间无组织排放
废水
W
生活污水

COD、SS、氨氮、总磷、总氮

接入市政管网，经江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）处置后，尾水排入大滃河
噪声
N

设备噪声
Leq

隔声、距离衰减
固废
S3
检查
不合格品
外售

S
原辅料使用
废包装材料
S1、S2
点胶、固化
废胶
委托有资质单位处置
S

原辅料使用
废包装容器
S

润滑油使用
废润滑油
S

润滑油使用

废油桶
S
空压机使用
空压机冷凝废液
S
废气处理
废活性炭
S
办公生活

生活垃圾

环卫清运


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁常熟高新产城建设发展有限公司的厂房进行生产经营，厂房位于常熟高新技术产业开发区东南街道金麟路99号，为3号厂房的2F和3F。

本项目厂区内目前已入驻麦吾德气动（江苏）有限公司（气压动力机械及元件制造）、维兰德工程技术（常熟）有限公司（工程和技术研究和试验发展）、江苏维嘉凯创科技有限公司（电机制造）、艺柏湾医疗科技（苏州）有限公司（研究和试验发展）等公司。本项目租赁的厂房为新厂房，此前并未租赁或出售给其他企业开展生产经营，车间一层目前空置，该厂房内未从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，因此不存在遗留污染问题。
厂房所在的厂区已通电、通水，并设有污水及雨水管网等配套公辅设施，厂区内雨水和污水排口各一个。厂区内雨水排口已设置截止阀，如果发生废液泄漏事故，可第一时间通知房东对雨水管网内的事故废液进行截流，截流后的事故废水存在于厂区内部的雨水管道内，不会进入外环境，厂区内暂时未设置事故应急池、雨水收集池等事故废水收集设施，企业投产后需与房东沟通建设事故应急池，以应对事故废水的产生；厂区的污水管网通江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂），满足入驻要求。因此本项目依托厂房所在厂区内的水电等基础设施以及雨水截止阀等环保应急设施，具有可行性。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	一、大气环境
1.1大气环境质量标准
项目所在地属于环境空气质量功能二类地区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1 过渡阶段二级标准限值，       NOx、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级标准限值（其中NOx执行表2过渡阶段限值），非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准。大气环境质量标准各项污染物浓度限值见表3-1。
表3-1 环境空气质量标准限值
污染物名称

平均时间

浓度限值

单位

标准来源

SO2
年平均

60
μg/m3
表1 过渡阶段二级标准
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）标准*
24小时平均

150
1小时平均

500
NO2
年平均

40
24小时平均

80
1小时平均

200
NOx
年平均

50
表2 过渡阶段二级标准
24小时平均
100
1小时平均
250
PM10
年平均

60
表1 过渡阶段二级标准
24小时平均

120
TSP

年平均

200
表2 二级标准
24小时平均

300
PM2.5
年平均

30
表1 过渡阶段二级标准
24小时平均

60
臭氧

日最大8小时平均

160
1小时平均

200
CO

24小时平均

4
mg/m3
1小时平均

10
非甲烷总烃
一次值
2.0
mg/m3
参照《大气污染物综合排放标准详解》第244页
备注
*本标准自2026年3月1日起实施，自实施之日起至2030年12月31日止，执行过渡阶段浓度限值。
1.2大气环境质量现状评价
1.2.1基本污染物质量现状达标情况
根据《2025年度常熟市生态环境状况公报》可知，2025年常熟市城区环境空气质量中各监测指标日达标率在84.9%~100%之间，其中臭氧的日最大8小时平均浓度达标率最低。细颗粒物、可吸入颗粒物日平均浓度达标率分别为95.9%、99.7%，较上年分别上升了1.9、0.2个百分点；臭氧日最大8小时滑动平均值达标率84.9%，较上年降低了5.8个百分点；二氧化氮日平均浓度达标率99.7%，同比持平；二氧化硫、一氧化碳日平均浓度达标率均为100%，同比持平。各监测指标中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳的年评价指标均达到二级标准，细颗粒物、臭氧年评价指标未达到二级标准。详见下表：

表3-2 区域空气质量现状评价表（CO为mg/m3，其余均为μg/m3）
污染物

年度评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.7
达标

24小时平均第98百分位数

11
150

7.3
达标

NO2
年平均质量浓度

25
40

62.5
达标

24小时平均第98百分位数

62
80

77.5
达标

PM2.5
年平均质量浓度

27
30
90
达标

24小时平均第95百分位数

72
60
120
超标
PM10
年平均质量浓度

46
60
76.7
达标

24小时平均第95百分位数

102
120

85
达标

CO

年平均质量浓度

/

/

/

/

24小时平均第95百分位数

1.0
4

25
达标

O3
年平均质量浓度

/

/

/

/

日最大8小时滑动平均值的

第90百分位数

182
160

113
超标
2025年常熟市城区环境空气质量状况以良为主，优良天数共291天，环境空气达标率为79.7%，与上年相比下降了5.0个百分点。未达标天数中，轻度污染65天，占比17.8%；中度污染9天，占比2.5%；无重度污染和严重污染天。常熟市城区环境空气污染物呈现季节性变化，尤其以臭氧表现最为明显，冬季的臭氧浓度较低，3月至10月臭氧浓度明显高于其他月份；其他污染物总体呈现冬季较高，其他季节相对较低的特征。城区环境空气质量也呈现明显的季节变化，主要表现为单月累计优良率3月份开始呈下降趋势，4月到达全年低谷，随后又呈波动上升趋势，10月再次到达较高水平。

为了进一步改善环境质量，根据《市政府关于印发<常熟市空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（常政发〔2024〕24号），重点工作任务如下：1.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马；2.加快退出重点行业落后产能；3.推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治；4.优化含VOCs原辅材料和产品结构；5.大力发展新能源和清洁能源；6.严格合理控制煤炭消费总量；7.持续降低重点领域能耗强度；8.推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代；9.持续优化调整货物运输结构；10.加快提升机动车清洁化水平；11.强化非道路移动源综合治理；12.加强扬尘精细化管控；13.加强秸秆综合利用和禁烧；14.加强烟花爆竹禁放管理；15.强化VOCs全流程、全环节综合治理；16.推进重点行业超低排放与提标改造；17.开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理；18.稳步推进大气氨污染防控；19.强化重污染天气应对；20.加强监测和执法监管能力建设；21.加强决策科技支撑；22.强化标准引领；23.加强资金保障；24.加强组织领导；25.严格监督考核；26.实施全民行动。
届时，常熟市大气环境质量状况可以得到持续改善。
1.2.2特征污染物质量现状达标情况
非甲烷总烃：
本项目排放非甲烷总烃，非甲烷总烃环境空气质量浓度数据引用常熟高新技术产业开发区（东南街道）环境影响评价区域评估报告中环境质量现状监测点位G7三菱电机汽车部件（中国）有限公司的非甲烷总烃监测数据（江苏迈斯特环境检测有限公司MST20231120041-1），监测点三菱电机汽车部件(中国)有限公司位于本项目东南侧约3.1km处。本次引用监测点距离本项目小于5km，监测数据为3年内，引用具有有效性和代表性，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中在项目5千米范围内，在3年时间内要求。具体监测点位和监测结果见下图、下表。
①监测点位和监测因子
表3-3特征污染物大气环境现状监测点位

监测点名称

监测点坐标/°
监测因子
监测时段

相对本项目厂址方位

相对本项目厂界距离

X

Y

三菱电机汽车部件(中国)有限公司
120.809929
31.590458
非甲烷总烃
2023.11.28~2023.12.4
东南
3.1km
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图3-1 现状监测点位图

②监测结果

表3-4 非甲烷总烃质量现状一览表
监测点位
污染物
日期
评价标准（一次值）
监测浓度范围
最大浓度占标率%
超标率%
达标情况
三菱电机汽车部件(中国)有限公司
非甲烷总烃
2023.11.28~2023.12.4
2mg/m3
0.43-0.7mg/m3
35
0
达标
根据检测数据可知，非甲烷总烃小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推算的一次浓度值要求，即2.0mg/m3。综上，项目所在区域非甲烷总烃浓度达标。
总悬浮颗粒物：
本项目TSP环境空气质量浓度数据引用《牙米蜂鸟（苏州）医疗科技有限公司新建口腔用金刚砂车针生产项目环境影响报告书》中牙米蜂鸟公司于2024.1.31～2024.2.6委托常熟市恒康监测科技有限公司对敏感点G2（位于本项目东北侧3.2km）进行的总悬浮颗粒物监测的数据，监测报告编号（2024）CSHK（综合）字第（013107）号。本次引用监测点距离本项目小于5km，监测数据为3年内，引用具有有效性和代表性，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中在项目5千米范围内，在3年时间内要求。具体监测点位和监测结果见下图、下表。
①监测点位和监测因子
表3-5 特征污染物大气环境现状监测点位

监测点名称

监测点坐标/°

监测因子
监测时段

相对本项目厂址方位

相对本项目厂界距离

X

Y

G2
120.8224577
31.6355046
总悬浮颗粒物
2024.1.31～2024.2.6
东北
3.2km
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图3-2 现状监测点位图
②监测结果
表3-6 总悬浮颗粒物质量现状一览表
监测点位
污染物
日期
评价标准
监测浓度范围
最大浓度占标率%
超标率%
达标情况
G2
总悬浮颗粒物
2024.1.31～2024.2.6
0.3mg/m3
0.008-0.01mg/m3
3.3
0
达标
根据检测结果可知，项目评价区域总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。综上，项目所在区域总悬浮颗粒物浓度达标。
二、地表水环境
2.1地表水环境质量标准
根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，周边河道（新开环河、无名小河）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，大滃（纳污水体）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。具体数值见表3-7。

表3-7 地表水环境质量标准限值   单位：mg/L（pH值无量纲）
水域名

执行标准

表号及级别

污染物指标

单位

标准限值

周边河道（新开环河、无名小河）
《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）

Ⅳ类标准

pH值

无量纲

6～9

高锰酸盐指数

mg/L

10

CODCr
30

BOD5
6

NH3—N

1.5

TP

0.3

大滃
Ⅲ类标准

pH值

无量纲

6~9

高锰酸盐指数

mg/L

6

CODCr
20

BOD5
4

NH3—N

1.0

TP

0.2

2.2地表水环境质量现状评价
2025年，常熟市地表水水质状况为优，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为98.0%，较上年持平，无Ⅴ类、劣Ⅴ类水质断面，劣Ⅴ类水质断面比例较上年持平，主要污染指标为生化需氧量；地表水平均综合污染指数为0.32，与上年相比下降0.03，降幅为8.6%。

与上年相比，全市地表水水质状况保持不变，水环境质量无明显变化。城区河道水质为优，与上年相比水质状况保持不变，7个监测断面达到或优于Ⅲ类水质断面比例较上年持平，无劣Ⅴ类水质断面。8条乡镇河道中，白茆塘、望虞河常熟段水质均为优，与上年相比水质状况保持不变，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%，其中望虞河常熟段各断面均为Ⅱ类水质；福山塘、常浒河、锡北运河水质均为优，与上年相比水质状况提升一个等级，水质有所好转，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为100%；元和塘、盐铁塘、张家港河水质均为良好，与上年相比水质状况保持不变，水质无明显变化，除张家港河道大义镇桥断面外，其余河道各断面水质均达到或优于Ⅲ类。

从平均综合污染指数来看，全市主要河道中城区河道平均综合污染指数最高，望虞河最低。与上年相比，各主要河道的平均综合污染指数均有所下降，其中锡北运河下降幅度最大，为20.1%。

本项目污水纳污水体为大滃，其水质类别为Ⅲ类，本次评价引用《2023年度常熟市生态环境质量报告》中的乡区河道监测数据，详见下表。

本项目雨水流入水体为附近水体，其水质类别为Ⅳ类，本次评价引用《2023年度常熟市生态环境质量报告》中的乡区河道监测数据，详见下表。
表3-8 2023年常熟市地表水环境质量现状 （单位：mg/L）
名称

溶解氧

高锰酸盐指数

生化需氧量

氨氮

石油类

化学需氧量

总磷

乡区河道（大滃、附近水体）
7.74
3.4
2.3
0.35
0.01
11.5
0.101
Ⅲ类标准限值

≥5
≤6
≤4
≤1.0
≤0.05
≤20
≤0.2
Ⅳ类标准限值

≥3

≤10

≤6

≤1.5

≤0.5

≤30

≤0.3

根据上表，本项目污水纳污水体大滃的各污染因子达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，雨水流入水体附近水体的各污染因子达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

三、声环境
3.1声环境质量标准
根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）内容，确定本项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
表3-9 声环境质量标准限值
区域名
执行标准
表号及级别
单位
标准限值
昼间
夜间
项目所在地区域
《声环境质量标准》（GB3096－2008）
3类标准
dB(A)

65

55

3.2声环境质量现状评价

2025年常熟市道路交通噪声昼间等效声级均值为67.5分贝(A)，与上年相比降低了0.8分贝(A)；噪声强度等级为一级，总体水平上升一级；各测点昼间达标率为82.8%，较上年上升了5.2个百分点。

2025年常熟市区域环境噪声昼间等效声级均值为54.0分贝(A)，与上年相比下降了0.4分贝(A)；噪声水平等级为二级，同比保持不变。从声源结构来看，影响常熟市区域声环境质量的主要是生活噪声和交通噪声。从声源强度来看，昼间区域噪声声源强度从高到低依次为工业噪声、交通噪声、施工噪声、生活噪声。

2025年常熟市4类功能区昼间、夜间噪声年均值均达到对应环境噪声等效声级限值。Ⅰ类区（居民文教区），Ⅱ类区（居住、工商混合区），Ⅲ类区（工业区），Ⅳ类区（交通干线两侧区）昼间年均等效声级值依次为55分贝(A)，51分贝(A)，53分贝(A)，56分贝(A)；夜间年均等效声级值依次为43分贝(A)，45分贝(A)，49分贝(A)，50分贝(A)；和上年相比，除I类区域（居民文教区）昼间和夜间噪声年均值有较大幅度上升、污染程度加重以外，其余点位均有所下降或趋于稳定。10个功能区噪声点位夜间噪声年度达标率为87.5%，达到年度考核目标要求（85.2%），达标率与上年相比下降了12.5个百分点。

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，不进行声环境现状监测。
四、生态环境
2025年常熟市生态质量指数为52.70，生态质量分类为“三类”，自然生态系统覆盖比例一般，受到一定程度的人类活动干扰，生物多样性丰富度一般，生态结构完整性和稳定性一般，生态功能基本完善。与上年相比，变化幅度（ΔEQI）为“基本稳定”。

生物多样性本底调查中监测到常熟市有各类生物1622种(水生和陆生维管植物758种、陆生脊椎生物285种、陆生昆虫278种、淡水水生生物301种)，其中国家重点保护物种64种，珍稀濒危物种56种，虞山国家森林公园等山体林地，铁黄沙、沙家浜国家湿地公园等湿地是濒危物种集中分布地。对比全省已完成本底调查的县级城市，我市重点生物物种保护率达到95.8%，物种数量在全省位于第一梯队。全市已划定国家生态保护红线区域面积为26.05平方公里，省级生态空间管控区域面积为161.82平方公里。

本项目不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态现状调查。

五、电磁辐射

2025年常熟市辐射环境质量保持良好。道路、原野监测点的瞬时γ辐射空气吸收剂量率（扣除宇宙响应值）分别为65.8纳戈瑞/小时、79.6纳戈瑞/小时，其中只有道路监测点处在江苏省天然本底水平范围内。与上年相比道路瞬时γ辐射空气吸收剂量率有所下降，降幅为11.0%；原野瞬时γ辐射空气吸收剂量率有所上升，升幅为13.1%。地下水中总α、总β放射性监测指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类限值。

本项目无电磁辐射类设备，不属于电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。

六、地下水、土壤环境
本项目厂区内均设置为硬化地面，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展土壤及地下水现状调查。

	环境保护目标
	一、大气环境
大气环境：本项目大气环境保护目标见下表。

表3-10 大气环境保护敏感目标一览表

名称
坐标/m
保护
对象
保护
内容
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离
银环苑
-125
270
居住区
900人
二类区
西北
245m
江苏常熟职业教育中心校
290
-200
学校
5000人
二类区
东南
355m
注：以厂区西南角边界为坐标原点，正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向
二、声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
三、地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
四、生态环境
本项目不属于产业园区外建设项目新增用地的，故本项目不涉及生态环境保护目标。

	污染
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	一、废气排放标准
1、施工期
施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准。

表3-11 施工期大气污染物排放标准

序号

污染物

监控浓度限值mg/m3
监控位置

执行标准

1
TSP
0.5
易产生扬尘场所

《施工场地扬尘排放标准》

（DB32/4437-2022）

2
PM10
0.08
2、营运期
本项目营运期产生、排放废气为非甲烷总烃和颗粒物，其中有组织非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，厂界无组织非甲烷总烃和颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值；项目厂区内无组织非甲烷总烃排放限值均执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

表3-12 废气排放标准限值表
排气筒编号

执行标准

污染物指标

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h

无组织排放监控浓度限值

监控点

mg/m3
DA001
江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1
非甲烷总烃
60
3
/
/
无组织

江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3

非甲烷总烃
/

/

厂界

4.0

颗粒物
/
/
0.5
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2
NMHC

/

/

在厂房外设置监控点

监控点处1h平均浓度值

6

监控点处任意一次浓度值

20

二、废水排放标准
本项目员工生活污水通过市政管网排入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂），尾水排入大滃。

表3-13 废水接管、尾水排放标准（单位：mg/L（pH值无量纲））
种类

执行标准

标准级别

指标

浓度（mg/L）

废水

江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）接管限值
/

pH值

6-9（无量纲）

COD

400
SS

250
NH3-N

35

TP

6

TN

45

污水厂排放口

江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）
表1标准

SS

10

pH值
6-9（无量纲）

《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）
COD

50

NH3-N
4（6）*
TP
0.5

TN
12（15）*
备注

*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

三、厂界噪声排放标准
本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相应标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表3-14。
表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准值
阶段
类别

昼间（dB（A））

夜间（dB（A））

标准来源

施工期
/
70
55
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
营运期
3
65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

四、固体废弃物
固体废物严格按照《中华人民共和国生态环境法典》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》，一般固废贮存及处置执行《一般工业废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物的管理参照《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）执行。


	总量控制指标
	总量控制因子及排放指标
1、总量控制因子
按照国家总量控制规定水质污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N，大气污染物排放总量指标为SO2、NOX、VOCS。另外按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP、TN纳入水质污染物总量控制指标，其他污染因子作为考核指标。本项目所在地属于太湖流域，结合项目排污特征，确定水污染物总量控制因子：COD、NH3-N、TN、TP，考核因子为SS、废水量；大气污染物总量控制因子为：VOCS（非甲烷总烃）。
2、项目总量控制建议指标
表3-15 本项目污染物排放总量（t/a）
类
别
污染物名称
产生量
削减量
预测排放量
排入外环境的量
总量控制
总控量
考核量
废气
有组织
VOCs（非甲烷总烃）
0.052
0.0468
0.0052
0.0052
0.0052
/
无组织
VOCs（非甲烷总烃）
0.013
0

0.013
0.013
0.013
/

废水

生活污水

废水量

300
0

300
300
/

300
COD

0.12
0

0.12
0.015
0.015
/

SS

0.075
0

0.075
0.003
/

0.003
氨氮

0.0105
0

0.0105
0.0012
0.0012
/

总磷

0.0018
0

0.0018
0.00015
0.00015
/

总氮

0.0135
0

0.0135
0.0036
0.0036
/

固废

一般固废

0.2
0.2
0

0

/

/

危险固废

2.32
2.32
0

0

/

/

生活垃圾

3.75
3.75
0

0

/

/

3、总量平衡途径
大气污染物：本项目大气污染物总量在常熟高新技术开发区大气污染物总量指标内平衡。

水污染物：本项目生活污水不申请总量。

固体废弃污染物：本项目固体废弃物处置利用率100%，外排放量为零，无需申请总量。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租赁已建厂房进行生产。因此不用进行土建，只要进行简单的厂房装修和设备安装，施工时间短，对外环境影响小，具体分析如下：
装修以及设备安装主要是切割机、打磨机等切割、打磨材料时产生的噪声，混合噪声级约为90dB（A），此阶段主要在室内进行，因此对周围声环境影响较小。
由于不用进行土建，在施工期遇大雨天气不会造成水土流失，因此无施工期含大量悬浮固体的雨水产生；本项目施工期废水排放主要是施工现场工人排放的生活污水，生活污水主要含悬浮物、COD和动植物油类等。由于装修以及设备安装所需要的工人较少，因此废水排放量少，该废水经厂区污水管，接入市政污水管网，对地表水环境影响较小。
施工期产生的固体废弃物主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将由环卫部门统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。
综上，项目施工期在采取各项污染防治措施后，对周围环境影响较小。随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。


	运营期环境影响和保护措施
	一、大气环境影响分析
1.1废气产生环节
1.1.1正常工况
本项目营运期废气主要为生产的点胶、固化废气以及激光打码废气。
（1）点胶、固化废气（G1、G2）
项目会对产品进行点胶和固化，产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。
根据胶粘剂的VOC检测报告（报告编号：CANEC2113679801），其VOC含量为13g/kg，胶粘剂的用量为5t/a，则本项目点胶、固化工段产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）0.065t/a。
项目点胶、固化废气由半密闭集气罩收集（收集效率80%）后进入1套“二级活性炭吸附装置（TA001）”处理（处理效率90%）后，通过23m高的DA001排气筒有组织排放，项目点胶、固化废气（以非甲烷总烃计）的收集量为0.052t/a，处理后的排放量为0.0052t/a，无组织排放量为0.013t/a。
（2）激光打码废气（G3）

本项目会对产品进行激光打码。激光打码主要是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射，使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应，留下永久性标记的一种打标方法，本次激光打码是作用在金属面上，会产生少量的颗粒物。由于本项目打码标识尺寸为10mm*5mm，打码深度为0.1mm，单个产品合计打码面积为0.00005m2，本项目产品300万套，类比同类项目，打标废气的产污系数为0.02-0.1g/m2打码面积，本报告取其最不利0.1g/m2打码面积，故其激光打码颗粒物产生量为0.015kg/a，由于产生量极少，本项目不对其进行定量分析。激光打码废气经集气罩收集后进入移动式袋式除尘装置（TA002）处理后通过车间无组织排放。



	运营期环境影响和保护措施
	表4-1 有组织排放口基本情况

产线/产生环节

废气编号
编号及名称

高度m
排气筒直径m
温度

℃

过流风速m/s
类型

地理坐标

排放标准

点胶、固化
G1、G2
DA001

23
0.4
30
11.1
一般排放口

东经120°47′16.481″，北纬31°36′41.601″
执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值
备注
根据江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关规定，排气筒高度应按环境影响评价要求确定，应不低于15m。本项目周边200米最高建筑建筑高度约20米，故本项目DA001排气筒高度设置为23米。
表4-2 本项目有组织废气产生及排放情况

排气筒编号
产线/产生环节
主要污染物

风量

(m3/h)

产生状况

治理

措施

去除

效率

（%）

排放情况

执行标准

产生量

(t/a)

产生

速率

(kg/h)

产生浓度（mg/m3）

排放量

(t/a)

排放

速率

(kg/h)

排放

浓度（mg/m3）

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

DA001

点胶、固化
非甲烷总烃

5000

0.052
0.026
5.2
二级活性炭吸附装置（TA001）

90

0.0052
0.0026
0.52
60
3
备注

项目运行时间2000h/a。

表4-3 本项目无组织废气产生及排放情况
污染物名称
污染源位置
产生量
(t/a)

削减量（t/a）
排放量
（t/a）
排放速率
（kg/h）
面源宽度（m）
面源长度（m）
面源高度(m)

非甲烷总烃
生产车间
0.013
0

0.013
0.0065
25
60
8
1.1.2非正常情况
由于本项目废气处理设施无备用设备，因此本项目非正常情况设定为：本项目废气装置发生事故，废气未经处理，直接排放。出现以上事故后，建设单位估计在1h内可以得知事故发生，并进行临时停产处理，因此按照1h进行事故源强计算。
表4-4 非正常情况下污染物排放量
治理设施

污染物名称

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h
排放去向

单次持续时间/h

年发生频次/次

事件原因

应对措施

名称

编号

二级活性炭吸附装置
TA001
非甲烷总烃
5.2
0.026
DA001排气筒

1

0-1

废气治理设备损坏

立即停产，修复后复产
项目建成运行后，企业应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，需要采取一系列措施，降低环境影响。当工艺废气装置出现故障不能短时间恢复时，应进行检修，必要时停止加工。
1.2废气处理方案
1.2.1废气处理工艺流程
[image: image15.png]20% 0 2H ZR AR

sl FEES % KU et -
OOrh BKRE RS

AT
gl

B ol (A2
ﬁlg//ﬂéé{;%% % %éﬂ@%?ﬂzﬁi

AT
gl

WOR TS B 4





图4-1 废气处理流程图
1.2.2收集装置可行性分析

根据建设单位提供资料，项目点胶贴磁钢机、点胶组装保护套、隧道炉上方废气经集气罩收集，为提高集气罩控制效果，集气罩周边安装固定式活动挡板，尺寸大于排气口规格，本次设计罩口尽可能靠近污染物发生源，减少横向气流的干扰。

收集效率参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》表1-1废气收集效率表。

表4-5 废气收集效率参考表

废气收集方式

必须满足的条件

收集效率%

半密闭罩或通风橱方式收集（罩内或橱内操作）

污染物产生点处，往吸入口方向的控制风速不小于0.5m/s

65-85%，本项目控制风速较高，为0.8m/s，故取80%

①集气罩收集

参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中附录A公式A.2、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2015）》附录J公式J.0.3：排风罩的排风量：

Q=3600×F×Vx

式中：

Q—排风罩的排风量（m3/h）；

F—排风罩罩口面积（m2）；

Vx—控制风速（m/s）。
本次环评点胶贴磁钢机、点胶组装保护套、隧道炉控制风速按0.8m/s计，集气罩至污染源距离按照30cm计，集气罩为矩形，面积为0.4m×0.4m=0.16m2，本项目共有3台点胶贴磁钢机、2台点胶组装保护套、3台隧道炉，则DA001理论风量为3686.4m3/h，考虑到漏风等损失因素，所以本环评建议DA001排气筒处理风量取5000m3/h。

1.2.3处理装置可行性分析

处理装置可行性：根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业（HJ 971-2018）》表25，挥发性有机物处理的可行技术为活性炭吸附、催化燃烧等。
本项目挥发性有机废气采用“二级活性炭吸附”处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业（HJ 971-2018）》中的可行技术，具有可行性。

废气处理效率可行性：本项目设置的一套“二级活性炭吸附装置”的处理效率以90%计，参考《江苏省重点行业挥发性有机物控制指南》中要求其他行业不得低于75%，参照《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年6月第37卷第6期）中数据，VOCs去除率可达90%。故本项目“二级活性炭吸附装置”处理效率取90%是可行的。
A.二级活性炭吸附装置

工作原理：活性炭是一种由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、具有非极性表面、疏水性和亲有机物的吸附剂。有机废气通过活性炭层时，被碳表面存在的未平衡分子吸引力或化学键吸附在活性炭上，从而达到废气净化。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则需对吸附剂进行更换。

二级活性炭吸附装置由引风风机、吸附器等组成，本项目设置的二级活性炭吸附装置采用串联的2个活性炭箱对废气进行处理，废气处理方式为连续吸附工作，整个系统的运行由PLC程序控制。本项目非甲烷总烃去除效率按90%预估。

根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，活性炭更换周期计算公式如下：

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：

T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg；

s—动态吸附量，%（一般取值10%）；

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q—风量，单位m3/h；

t—运行时间，单位h/d。
表4-6 本项目DA001排气筒活性炭更换周期计算表
装置

编号

活性炭用量（kg）

动态吸附量（%）

活性炭削减的废气浓度（mg/m3）

风量（m3/h）

运行时间（h/d）

更换周期（d）

TA001
400
10

4.68
5000
8
213（三个月）
根据上表，TA001装置活性炭更换周期约213天，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》中“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”，则本项目活性炭三个月更换一次，每年更换4次，共产生废活性炭1.6468t/a（约1.65t/a）。

本项目二级活性炭吸附装置技术参数见下表：
表4-7 二级活性炭吸附装置TA001主要设计参数
参数名称

TA001技术参数值

一级

二级

装置规格（mm）

1000×1200×1500
1000×1200×1500
过滤面积（m2）

3（共2层）
3（共2层）
活性炭密度（g/cm3）

0.5

0.5
活性炭填充量（t）

0.2
0.2
设计风量（m3/h）

5000

活性炭类型

颗粒活性炭

颗粒活性炭

碘吸附值（mg/g）

800

800

过流风速（m/s）

0.46
0.46
废气进口温度（℃）

25
净化效率（%）

90%

更换周期（天）

3个月
废活性炭产生量（t）

1.6468（包含吸附废气0.0468t）

活性炭密度一般在0.45-0.6g/cm3之间（本次环评按0.5g/cm3计）；对于采用颗粒活性炭作为吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s，本项目活性炭装置流速为0.46m/s低于0.6m/s，满足设计要求。

活性炭吸附装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的相符性分析如下表所示：
表4-8 本项目活性炭吸附装置

与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》相符性

序号

要求

本项目设置情况

符合情况

1

进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3
本项目进入吸附装置的废气内不含颗粒物
相符

2

进入吸附装置的废气温度宜低于40℃

本项目进入吸附装置的废气为点胶、固化废气，其中点胶废气为常温，隧道炉内固化温度约80℃，隧道炉废气收集口的废气温度约为60℃，经过与常温点胶废气汇合后通过废气收集管道进入吸附装置，进入吸附装置时的废气温度可低于40℃（根据企业经验，进入吸附装置前的废气温度约为30℃），不会影响吸附装置的吸附效率。
相符

3

在进行工艺路线选择之前，根据废气中有机物的回收价值和处理费用进行经济核算，优先选择回收工艺

本项目废气产生浓度低、产生量少，使用活性炭吸附

相符

4

治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量应按照最大废气排放量的120%进行设计

本项目设计风量均符合此项要求

相符

5

吸附装置的净化效率不得低于90%

本项目活性炭吸附装置处理效率90%

相符

6

过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料

过滤装置两端安装压差计，本项目采用颗粒活性炭属于其他形状吸附剂，正常运行时压差小于2.5kPa，压差超过2.5kPa时及时更换活性炭
相符

7
采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa；采用其他形状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于 2.5kPa
相符

8
治理工程应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定

本项目废气装置应装有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定；废气装置与主体生产装置之间的管道系统安装阻火器（防火阀），安装的阻火器性能需符合GB13347的规定；风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级；废气装置安装区域应按规定设置消防设施，并应具备短路保护和接地保护，接地电阻应小于4Ω

相符

9
治理设备应设置永久性采样口，采样口的设置应符合HJ/T397-2007的要求，采样频次和检测项目应根据工艺控制要求确定

活性炭吸附塔设置有窗口和人孔，方便检修、填充材料的取出和装入

相符

10
应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理

集气口设置在设备上方30cm处，不影响操作

相符

11
集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减少干扰气流和送风气流对吸气气流的影响

集气装置设置在设备上方，与产生的废气流动方向一致

相符

12
当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统

本项目根据设备类型分设备密闭收集和集气罩收集废气，每幢楼单独设置废气收集系统
相符

13
采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s

本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，最大过滤气体流速0.46m/s小于0.6m/s

相符

14
更换后的过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定

更换后的废活性炭作为危废管理

相符

活性炭吸附装置与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）的附件“活性炭吸附装置入户核查基本要求”的相符性分析如下表所示：

表4-9 本项目活性炭吸附装置与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）的附件“活性炭吸附装置入户核查基本要求”相符性
序号

要求

本项目设置情况

符合情况

活性炭入户核查基本要求

1

涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758)规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。

本项目采取集气罩对废气进行收集，集气罩风速不低于0.3米/秒

符合

2

吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s，装填厚度不得低于0.4m。活性炭应装填齐整，避免气流短路；

本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，最大过滤气体流速均小于0.6m/s，装填厚度均不低于0.4m

符合

3

进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于1mg/m3和40℃，若颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理

企业应制订定期更换过滤材料的设备运行维护规程，保障活性炭在低颗粒物、低含水率条件下使用。

本项目无颗粒物进入吸附装置；本项目活性炭拟3个月更换一次
符合

4

颗粒活性炭碘吸附值>800mg/g，比表面积>850m2/g；

本项目采取的颗粒活性炭碘值不低于800mg/g，比表面积不低于850m2/g

符合

5

采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。

本项目活性炭用量高于VOC的5倍，拟三个月更换一次

符合

本项目产生的废气为低浓度、大风量，因此能保证有效对有机废气的吸收，处理产生的废活性炭委托有资质单位进行处置，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）等文件的相关要求，此外本项目使用的活性炭也需要满足《工业有机废气治理用活性炭通用技术要求》（DB32_T 5030-2025）表1中活性炭主要技术指标要求。

综上所述，本项目产生的废气为大风量、低浓度，在处理设施正常运行的条件下，项目产生的废气其排放浓度均能满足大气排放标准的相应要求，其治理效率是有保证的。本项目采用二级活性炭吸附非甲烷总烃处理技术是可行的。
1.2.4废气处理装置经济可行性分析
本项目废气收集处理措施投资预计约10万元，占投资额的0.317%，属于可接受水平。废气设施运行费用主要为电费、活性炭更换和处置费用，预计费用合计约为5万元/年。费用较小，因此，本项目大气污染防治措施从经济角度考虑，可以接受，因此，从经济上具有可行性。
1.3无组织排放废气收集和控制要求
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中废气收集系统要求，废气收集系统排风扇（集气罩）的设置应符合 GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。VOCs排放控制要求：收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅料符合国家有关低VOCs含量产品规定。
本项目控制风速为0.8m/s，符合废气收集系统要求；项目有机废气需配置VOCs处理设置，本项目使用集气罩收集有机废气，汇入二级活性炭吸附装置处理有机废气，处理效率90%＞80%，符合VOCs排放控制要求。

1.4卫生防护距离
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离计算公式：
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Q

……大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

[image: image17.wmf]m

C

……气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/Nm3）；
L ……大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；
r …… 大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；
ABCD……卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。
表4-10 卫生防护距离计算结果表

污染源位置
污染物
名称
平均风速（m/s）
A

B

C

D

Cm

（mg/m3）
r（m）
Qc

（kg/h）
L（m）
卫生防护距离

生产车间
非甲烷总烃
2.5

470
0.021

1.85

0.84

2

21
0.0065
0.096
50

提级后的卫生防护距离
100

根据以上计算结果，当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cn计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级，本项目排放的非甲烷总烃并非单一污染物，故本项目以厂界为执行边界设置100m卫生防护距离，经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。
1.5异味分析
异味在生产装置区有一定影响，但对周围100m以外的环境基本没有影响。在下风向30米以外有轻微气味。在100米以外，则臭味的感觉已不明显。由于本项目车间周围100米内无居民，同时根据同类企业运行情况，运营过程中产生的异味正常情况下对周围大气环境无明显影响，对大气环境影响程度较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。
1.6环境影响结论
根据《2025年度常熟市生态环境状况公报》，常熟市臭氧90百分位数浓度超标、细颗粒物24小时平均第95百分位数浓度超标，因此判定为不达标区。
本项目点胶、固化经半密闭集气罩收集后汇入1套二级活性炭吸附装置处理后，经23米高DA001排气筒高空排放；少量激光打码废气，通过集气罩收集后进入激光打码机配套的移动式袋式除尘器处理后，汇同点胶、固化废气中未收集的部分在车间内无组织排放。根据上述分析，本项目废气处理装置具有可行性，能长期稳定运行并具有达标排放可靠性。排放的废气经过处理达到相关标准后排放，对评价区环境敏感目标影响较小，因此本项目大气环境影响可接受。
本项目卫生防护距离：本项目以厂界边界为执行边界设置100m卫生防护距离，项目卫生防护距离范围内无居民、医院、学校等环境敏感目标，能满足项目卫生防护距离的要求。
1.7废气污染物排放量
表4-11 本项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口

1

DA001

非甲烷总烃
0.52
0.0026
0.0052
有组织排放总计

有组织排放总计

非甲烷总烃
0.0052
表4-12 本项目大气污染物无组织排放量核算表
序号
排放口编号
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量（t/a）
标准名称
浓度限值（mg/m3）
1

生产车间
非甲烷总烃
加强有组织抽风系统抽风量、提高设备密闭性、加强车间通风
江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3
4.0

0.013
无组织排放总计
非甲烷总烃
0.013
表4-13 本项目大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量/（t/a）
1

非甲烷总烃
0.0182
1.8大气污染源监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业（HJ 971-2018）》、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点布设以及人员职责等要素作出明确的规定。
表4-14 项目废气监测方案
类别
监测点
监测指标
监测频次
执行排放标准
废气污染源
有组织
DA001
非甲烷总烃
1次/年
江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1
无组织
厂界上风向1个参照点、下风向3个监控点
非甲烷总烃
1次/年
江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3
颗粒物
1次/年
厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置
非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2
二、地表水环境影响分析
2.1废水产生环节
本项目车间地面为环氧地坪，无需进行地面清洗，为干式清洁，无地面清洗水产生。
（1）生活污水
本项目员工30人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），3.2.11工业企业建筑管理人员的最高日生活用水定额可取30L/（人·班）~50L/（人·班）；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）~50L/（人·班），本次环评以50L/人·天计，年工作250天，则本项目生活用水量为375t/a，产污系数按0.8计，生活污水产生量为300t/a。项目员工生活污水通过厂区内的污水管线接入市政污水管网进入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）处理，厂区内的化粪池一但堵塞，企业将和房东及时沟通进行清运，不会造成生活污水无法接管的情况。
（2）循环冷却水
本项目使用的水冷机循环能力为0.25t/h，循环量为500t/a，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中冷却设备的补充水量，应按冷却水循环水量的1%~2%确定（本环评报告以补充1%计），则全年需要补充新鲜自来水5t/a。本项目采用自来水作为冷却介质，该过程为纯物理换热过程，冷却水仅在封闭管路中循环流动，不与产品直接接触，亦不溶解或吸附任何工艺污染物，故循环冷却水较洁净，此外企业应根据《工业循环冷却水零排污技术规范》（GB/T 44325-2024）要求，定期投加无氮、无磷类消毒药剂，抑制系统内藻类及微生物滋生，使循环冷却水满足系统控制要求和循环冷却水水质控制要求。因此冷却水循环使用不外排是可行的，定期补充损耗量即可。
表4-15 废水产生及排放情况一览表
种类

废水量

（m3/a）

污染物名称

污染物产生量

治理

措施

废水量

（m3/a）

污染物名称

污染物排放量

标准浓度限值(mg/L)

排放方式与去向

浓度

(mg/L)

产生量

(t/a)

浓度

(mg/L)

排放量

(t/a)

生活污水

300

COD

400

0.12
直接接入管网

300
COD

400
0.12
400
进入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）
SS

250

0.075
SS

250
0.075
250
NH3-N

35

0.0105
NH3-N

35
0.0105
35
TP

6
0.0018
TP

6
0.0018
6
TN

45
0.0135
TN

45
0.0135
45
本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-16。
表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放规律
排放去向
污染治理设施
排放口编号
排放口设施是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1
生活污水
COD

SS

NH3-N

TP

TN
间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击排放
江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）
/

/

/

DW001

√是
□否
√企业总排
口雨水排放
口清静下水排放
口温排水排放
口车间或车间处理设施排放口
本项目废水间接排放口基本情况见表4-17。
表4-17 废水间接排放口基本情况表
序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量（万t/a）
排放去向
排放规律
间歇排放时段
收纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）
1

DW001
120°47′20.179″
31°36′40.559″
0.03
江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）
间接排放，排放期间流量稳定
/

江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）
COD
400
SS

250
NH3-N

35
TP

6
TN

45
2.2区域污水厂接管可行性分析
2.2.1污水厂概况
江苏中法水务股份有限公司(城东水质净化厂)位于常熟高新区白茆塘以南，大滃江以东，苏嘉杭高速以西，东南大道东延伸段北侧地块，城东水质净化厂尾水经人工湿地尾水净化设施生态净化后排入大滃江。废水处理采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+事故排放池+初沉池及A2/O生化池+二沉池+混凝沉淀池+深床反硝化滤池+活性炭过滤池+次氯酸钠消毒池”工艺，净化厂总处理规模 12.0万m3/d，主要处理区域内企业的生活污水及少量工业废水，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1标准，排入大滃。

江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）设计进出水水质指标见表4-18，污水处理工艺见图4-2。

表4-18 污水处理厂处理程度表（单位：pH值无量纲，其余mg/L）

项目
pH值
COD

SS

NH3-N

TN
TP

设计进水水质
6-9

400
250

35
45
6
设计出水水质
6-9

50

10

4（6）
12（15）
0.5
注：括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温小于等于12℃时的控制指标。
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图4-2 污水处理厂废水处理工艺流程图
2.2.2接管可行性
（1）水量接管可行性分析
本项目排入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）的废水量为300t/a。江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）设计能力为12万m3/d，目前，实际接纳水量约为11万m3/d，尚富余负荷近1万m3/d。本项目建成后废水排放量为1.2t/d，仅占富余接收量的0.012%。因此，从废水量来看，江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）完全有能力接收本项目产生的废水。

（2）水质接管可行性分析
根据本项目污水源强分析，其水质可稳定达到江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）的接管标准，且废水水质简单，不会对污水厂的处理工艺造成大的冲击。
（3）项目周边管网
本项目所在地属于江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）的收水范围内，可依托江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）。
因此，本项目运行期产生的废水排入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）进行处理是可行的。
2.4环境影响分析
本项目员工生活污水直接接管至污水管网，废水接入江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）处理，属于间接排放。通过对江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合污水厂接管要求，因此，本项目污水不直接排放外环境，不会对地表水环境产生不利影响，不会改变地表水水环境功能级别，地表水影响可接受。
2.5环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）制定并实施切实可行的环境监测计划。

表4-19 项目运营期废水监测计划一览表

类型

监测点位

监测项目

监测频次

废水

废水总排口

pH值、COD、SS、氨氮、总磷、总氮

1次/年
2.5废水污染物排放量核算
本项目废水污染物排放信息表见表4-20。
表4-20 废水污染物排放信息表
序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度

（mg/L）

日排放量/（t/d）

年排放量/（t/a）

1

DW001

废水量

/

1.2
300
COD

400
0.00048
0.12
SS

250
0.0003
0.075
NH3-N

35
0.000042
0.0105
TP

6
0.0000072
0.0018
TN

45
0.000054
0.0135
全厂排放口合计

废水量

300
COD

0.12
SS

0.075
NH3-N

0.0105
TP

0.0018
TN

0.0135
三、声环境影响分析
3.1噪声产污情况
本项目的噪声源主要来自于车间生产设备和公辅设备，主要为各产线及风机等运转时产生的机械噪声。项目单台设备噪声值约为70-80dB(A)，项目高噪声设备见表4-21、4-22。
表4-21 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

数量（台/套）

声源源强/dB（A）

声源控制措施
降噪量/dB（A）

空间相对位置*/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

单台
叠加
X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1

生产车间

轴入铁芯组装机
3
75
79.8
选用低噪声设备、墙体隔声

5

12
28
8
W，12
53.2

8

20

33.2
1

点胶贴磁钢机
3
75
79.8
5

12
28
8
W，12
53.2

8
20

33.2
1

点胶组装保护套
2
75
78
5

12
28
8
W，12
51.4

8
20

31.4
1

隧道炉
3
75
79.8
5

12
28
8
W，12
53.2
8
20

33.2
1

激光打码机
2
75
78
5

12
28
8
W，12
51.4

8
20

31.4
1

装磁环检测机
2
75
78
5

12
28
8
W，12
51.4

8
20

31.4
1

转子总成
1
75
75
5

12
28
8
W，12
48.4

8
20

28.4
1

转子磁芯组装机
1
75
75
5

12
28
8
W，12
48.4

8
20

28.4
1

芯轴组装机
1
75
75
5

12
28
8
W，12
48.4

8
20

28.4
1

主磁铁组装机
1
75
75
5

12
28
8
W，12
48.4

8
20

28.4
1

保护器组装机
1
75
75
5

12
28
8
W，12
48.4

8
20

28.4
1

传感器磁体组装机
1
75
75
5

12
28
8
W，12
48.4

8
20

28.4
1

角形磁体组装机
1
75
75
5

12
28
8
W，12
48.4

8
20

28.4
1

套0型圈
1
75
75
5

12
28
8
W，12
48.4

8
20

28.4
1

注：*生产设备以生产车间厂房左下角为坐标原点。
参照《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ 1181-2021）表10 噪声污染防治可行技术，厂房隔声治理效果降噪量为20-30dB（A），经综合考虑后本项目建筑物插入损失取20dB（A）。

表4-22 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
序号
声源名称
型号
空间相对位置*

声压级/距离（dB（A）/m）
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

1
空压机
/
10
30
1
80/10
选用低噪声设备、距离衰减

8
2
水冷机
/
10
30
1
80/10
选用低噪声设备、距离衰减

8
3
废气处理风机
5000m3/h
45
30
21
85/20
选用低噪声设备、距离衰减
8
注：以厂界左下角为坐标原点。
3.2噪声控制措施
本次环评对项目生产中产生的噪声提出如下防治措施，具体为：
（1）设备选型：建议在满足生产要求的前提下，尽量选用低噪声设备，并同时选配相应的噪声控制设施。
（2）合理布局：按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂内主要噪声源合理布局。车间工艺设计时，高噪声工段与低噪声工段宜分开布置。高噪声设备宜集中布置，并设置在厂房内，采取厂房隔声，利用距离和建筑进行噪声衰减，隔声效果约20-30dB（A）。
（3）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。
经过以上措施处理，降噪量达25dB(A)以上。
表4-23 项目噪声防治措施及投资表
噪声防治措施名称
噪声防治措施规模
噪声防治措施效果，降噪量dB（A）
噪声防治措施投资/万元
控制设备噪声
小
5
1
设备隔声
中
5
1
强化生产管理
小
5

/

合理布局
小
5

/

3.3厂界噪声达标情况
根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）内容，并结合《市政府关于印发＜声环境质量标准＞使用区域划分及执行标准的规定》（常政发[2017]70号）的要求，确定本项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。预测模式如下：

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式4-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
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图4-3 室内声源等效为室外声源图例

LP1=Lw+10lg（[image: image20.wmf]R

r

Q

4

4

2

+

p

）   （式4-1）

Q —指向性因数；通常对无指向性声源：

当声源放在房间中心时，Q =1；

当放在一面墙的中心时，Q=2；

当放在两面墙夹角处时，Q =4；

当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；

R = Sα /（1−α）
式中：

S—房间内表面面积，m2；

Α—平均吸声系数。

R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式4-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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（式4-2）

式中：

LP1i （T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L P1ij—室内 j 声源I 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式4-3计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i（T）= LP1i（T）-（TLi+6）（式4-3）

式中：

LP2i （T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构 I 倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW= LP2（T）+10lg s （式4-4）

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（2）室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式
LA（r）=LAref（r0）+Dc-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）

式中：

LA（r） —— 距离声源r处A声级，dB（A）；

Dc——指向性校正，dB（A），取0；

AAref（r0）—— 参考位置r0处A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）；

Agr——地面效应衰减量，dB（A）。

Amisc——其它方面引起的衰减量，dB（A）。
根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界及最近几处敏感点的声环境的影响。

各预测点声压级按下列公式进行叠加：
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式中：

Leq――预测点的噪声预测值，dB；

Leqg――建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb――预测点的背景噪声值，dB；

表4-24 建设项目设备厂界噪声叠加预测结果
关心点

噪声源

等效声级值dB(A)

隔声减振dB(A)

噪声源离厂界距离（m）

距离衰减dB(A)

贡献值dB(A)

叠加贡献值dB(A)

东厂界

生产车间

轴入铁芯组装机
79.8
25

13
22.3

32.5

41.35
点胶贴磁钢机
79.8
25
13
22.3

32.5

点胶组装保护套
78
25
13
22.3

30.7

隧道炉
79.8
25
13
22.3

32.5

激光打码机
78
25
13
22.3

30.7

装磁环检测机
78
25
13
22.3

30.7

转子总成
75
25

13
22.3

27.7

转子磁芯组装机
75
25
13
22.3

27.7

芯轴组装机
75
25
13
22.3

27.7

主磁铁组装机
75
25
13
22.3

27.7

保护器组装机
75
25
13
22.3

27.7

传感器磁体组装机
75
25
13
22.3

27.7

角形磁体组装机
75
25
13
22.3

27.7

套0型圈
75
25
13
22.3

27.7

室外声源
空压机
80

25
200
46

9
水冷机
80

25
200
46

9
废气处理风机
85
25
190
45.6

14.4
南厂界

生产车间
轴入铁芯组装机
79.8
25
28
28.9

25.9
36.82

点胶贴磁钢机
79.8
25
28
28.9

25.9
点胶组装保护套
78
25
28
28.9

24.1
隧道炉
79.8
25
28
28.9

25.9
激光打码机
78
25
28
28.9

24.1
装磁环检测机
78
25
28
28.9

24.1
转子总成
75
25
28
28.9

21.1
转子磁芯组装机
75
25
28
28.9

21.1
芯轴组装机
75
25
28
28.9

21.1
主磁铁组装机
75
25
28
28.9

21.1
保护器组装机
75
25
28
28.9

21.1
传感器磁体组装机
75
25
28
28.9

21.1
角形磁体组装机
75
25
28
28.9

21.1
套0型圈
75
25
28
28.9

21.1
室外声源
空压机
80
25
30
29.5

25.5
水冷机
80
25
30
29.5

25.5
废气处理风机
85
25
30
29.5
30.5
西厂界

生产车间
轴入铁芯组装机
79.8
25
12
21.6

33.2
43.94

点胶贴磁钢机
79.8
25
12
21.6

33.2
点胶组装保护套
78
25
12
21.6

31.4
隧道炉
79.8
25
12
21.6

33.2
激光打码机
78
25
12
21.6

31.4
装磁环检测机
78
25
12
21.6

31.4
转子总成
75
25
12
21.6

28.4
转子磁芯组装机
75
25
12
21.6

28.4
芯轴组装机
75
25
12
21.6

28.4
主磁铁组装机
75
25
12
21.6

28.4
保护器组装机
75
25
12
21.6

28.4
传感器磁体组装机
75
25
12
21.6

28.4
角形磁体组装机
75
25
12
21.6

28.4
套0型圈
75
25
12
21.6

28.4
室外声源
空压机
80
25
10
20

35

水冷机
80
25
10
20

35

废气处理风机
85
25
20
26
34
北厂界

生产车间
轴入铁芯组装机
79.8
25
28
28.9

25.9
35.34

点胶贴磁钢机
79.8
25
28
28.9

25.9
点胶组装保护套
78
25
28
28.9

24.1
隧道炉
79.8
25
28
28.9

25.9
激光打码机
78
25
28
28.9

24.1
装磁环检测机
78
25
28
28.9

24.1
转子总成
75
25
28
28.9

21.1
转子磁芯组装机
75
25
28
28.9

21.1
芯轴组装机
75
25
28
28.9

21.1
主磁铁组装机
75
25
28
28.9

21.1
保护器组装机
75
25
28
28.9

21.1
传感器磁体组装机
75
25
28
28.9

21.1
角形磁体组装机
75
25
28
28.9

21.1
套0型圈
75
25
28
28.9

21.1
室外声源
空压机
80
25
60
35.6

19.4

水冷机
80
25
60
35.6

19.4

废气处理风机
85
25
60
35.6
24.4
根据预测，项目噪声设备经厂房隔声和距离衰减后，对厂界的噪声影响值为35.34~43.94dB（A），厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（即昼间≤65dB（A））。
3.4声环境监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）制定并实施切实可行的环境监测计划：
表4-25 项目运营期声环境监测计划一览表
类型
监测位置
监测项目
监测频次
噪声
厂界外1米
Leq（A）
每季度昼间测一次
3.5结论
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。项目经合理平面布局，采取隔声等措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周围敏感点噪声影响较小。
四、固体废物影响分析
4.1固体废物产污情况
（1）不合格品（S3）：检查工序会产生不合格品，根据企业经验预估，产生量约为0.1t/a，属于一般固废，废物代码为SW17（900-003-S17），收集后外卖综合处理；
（2）废包装材料（S）：项目原料拆包及成品包装工序会产生废包装材料，根据企业经验预估，产生量约为0.1t/a，属于一般固废，废物代码为SW17（900-005-S17），收集后外卖综合处理；
（3）废胶（S1、S2）：项目使用胶粘剂，会产生废胶，根据企业经验预估，产生量约为0.005t/a，属于危险固废，废物代码为HW13（900-014-13），危险特性为T；
（4）废润滑油（S）：项目在保养过程中会使用到润滑油，会产生废润滑油，根据企业经验预估，产生量约为0.05t/a，属于危险固废，废物代码为HW08（900-214-08），危险特性为T，I；
（5）废油桶（S）：润滑油的原料包装会产生废油桶，根据企业经验预估，产生量约0.005t/a，属于危险固废，废物代码为HW08（900-249-08），危险特性为T，I；
（6）废包装容器（S）：胶水等原料包装会产生废包装容器，根据企业经验预估，产生量约0.01t/a，属于危险固废，废物代码为HW49（900-041-49），危险特性为T/In
（7）废活性炭（S）：本项目有机废气经活性炭装置处理过程中会产生废活性炭，根据计算，产生量约为1.65t/a，属于危险固废，废物代码为HW49（900-039-49），危险特性为T；
（8）空压机冷凝废液（S）：本项目空压机在压缩空气的过程中会产生冷凝水，根据统计，空压机冷凝水产生量约为0.3kg/h（0.6t/a），虽然本项目使用的空压机为无油空压机，但冷凝水产生后可能会接触空压机保养使用的润滑油，故属于危险固废，废物代码为HW09（900-007-09），危险特性为T；
（9）生活垃圾（S）：项目职工人数30人，按0.5kg/人•d计，每年工作日250天，产生量约3.75t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运，废物代码为SW64（900-099-S64）。
表4-26 建设项目副产物产生情况汇总表
序号
副产物名称
产生工序
形态
主要成分
预测产生量（t/a）
种类判断*

固体废物
副产品
判定依据
1

不合格品
检查
固态
铁
0.1
√
-

《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）
2

废包装材料
原辅料使用
固态
纸板
0.1
√
-

3

废胶
点胶
固态
胶粘剂
0.005
√
-

4
废包装容器
原辅料使用
液态
化学成分
0.01
√
-
5
废润滑油
润滑油使用
液态
矿物油
0.05
√
-

6

废油桶
润滑油使用
固态
矿物油
0.005
√
-

7
废活性炭
废气处理
固态
沾染有机物的活性炭

1.65
√
-
8
空压机冷凝废液
空压机使用
液态
含油废液
0.6
√
-
9
生活垃圾
员工生活
固态
废塑料、废纸等

3.75
√
-
4.2固废属性判定及处置方式
根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部，公告2024年第4号）、《危险废物鉴别标准 通则》(GB 5085.7—2019)、《危险废物鉴别技术规范》( HJ 298－2019)、《国家危险废物名录》（2025版），本项目固体废物属性判定见表4-27。
表4-27 建设项目固废产生情况表
序号
固废
名称
属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）
产生工序
形态
主要
成分
危险特性鉴别方法
危险
特性
废物
类别
废物代码
估算产生量（t/a）
1

废胶
危险废物
点胶
固态
胶粘剂
《国家危险废物名录》（2025）、《危险废物鉴别标准 通则》（ GB 5085.7—2019）、《危险废物鉴别技术规范》（ HJ 298－2019）
T

HW13
900-014-13
0.005
2
废包装容器
危险废物
原辅料使用
液态
化学成分
T/In
HW49

900-041-49

0.01
3
废润滑油
危险废物

润滑油使用

液态
矿物油
T,I
HW08
900-214-08
0.05
4
废油桶
危险废物

润滑油使用
固态
矿物油
T,I
HW08
900-249-08
0.005
5
废活性炭
危险废物
废气处理
固态
沾染有机物的活性炭
T
HW49
900-039-49
1.65
6
空压机冷凝废液
危险废物
空压机使用
液态
含油废液
T
HW09
900-007-09
0.6
7
不合格品
一般固废
检查
固态
铁

《固体废物分类与代码目录（2024）》（生态环境部，公告2024年第4号）
无
SW17

900-003-S17

0.1
8
废包装材料
一般固废
原辅料使用
固态
纸板

无
SW17

900-005-S17

0.1
9
生活
垃圾
生活垃圾
办公生活
固态
废塑料、废纸等
无
SW64

900-099-S64

3.75
表4-28 工程分析中危险废物汇总表
序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险
特性
污染防治措施
1

废胶
HW13
900-014-13
0.005
点胶
固态
胶粘剂
胶粘剂
3个月
T
委托处置
2
废包装容器
HW49
900-041-49
0.01
原辅料使用
液态
化学成分
有机物
3个月
T/In
委托处置
3
废润滑油
HW08
900-214-08
0.05
润滑油使用

液态
矿物油
矿物油
1个月
T,I
委托处置
4
废油桶
HW08
900-249-08
0.005
润滑油使用
固态
矿物油
矿物油
1个月
T,I
委托处置
5
废活性炭
HW49
900-039-49
1.65
废气处理
固态
沾染有机物的活性炭
有机物
3个月
T
委托处置
6
空压机冷凝废液
HW09
900-007-09
0.6
空压机使用
液态
含油废液
矿物油
每天
T

委托处置
注：上表危险特性中T指毒性；I指易燃性；In指感染性。
本项目固废采取了合理的综合利用和处置措施，危险废物、一般工业固废均不外排，因此对周围环境基本无影响。具体废物利用处置方式评价见表4-29。
表4-29 本项目固体废物利用处置方式评价表
序号
固废名称
属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）
废物类别
废物代码
估算产生量（t/a）
利用处置方式
利用处置单位
1

废胶
危险废物
HW13
900-014-13
0.005
委托
处置
资质
单位
2

废包装容器
HW49
900-041-49
0.01
3
废润滑油
HW08
900-214-08
0.05
4
废油桶
HW08
900-249-08
0.005
5

废活性炭
HW49
900-039-49
1.65
6
空压机冷凝废液
HW09
900-007-09
0.6
7
不合格品
一般固废
SW17
900-003-S17
0.1
收集后外售
物资回收公司
8
废包装材料
SW17
900-005-S17
0.1
9
生活垃圾
生活垃圾
SW64
900-099-S64
3.75
委托
处置
环卫
部门
4.3环境管理要求
4.3.1一般固废
本项目新建一般工业固废仓库5m2，一般工业固废仓库须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）修改单。各类固体废物分类收集，分类盛放，临时存放于固定场所，临时堆放场所按照相关要求做好防雨、防风、防腐、防渗漏措施，避免产生渗透、雨水淋溶以及大风吹扬等二次污染。一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。
4.3.2危险废物收集、暂存、运输、处理可行性分析
（1）危险废物收集污染防治措施分析
本项目危废为废润滑油、废油桶、废包装容器、废活性炭等，不属于常温常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物，分别装入密封包装中。
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。通过该系列措施可对危险废物进行有效收集。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），应当使用符合标准的容器盛装危废，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。装载危废的容器必须完好无损，材质和衬里与危废不相互反应；禁止将各类危废在同一容器中混装；各类危废分类收集，分类盛放，不同类废物间有间隔。
（2）危险废物暂存污染防治措施分析
危废贮存场所须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的要求建设，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》(苏环管字[2019]53号)等相关规定执行。
表4-30 危险废物贮存场所（设施）基本情况及相符性一览表
序号
贮存场所（设施）名称
分区名称
危废贮存量（t）
占地
面积
（m2）
贮存危废名称
贮存方式
贮存周期
最大贮存能力（t）
相符性分析
1

危废仓库（5平方米）
HW08危废区（900-249-08）
0.01375
1
废油桶、废润滑油
缠绕膜、桶装
3个月
该区设置1m2，最大贮存能力约1t

能满足贮存能力
2
HW49危废区（900-041-49、900-039-49）
0.415
1
废包装容器、废活性炭
缠绕膜、密封袋
3个月
该区设置1m2，最大贮存能力约1t

能满足贮存能力
3
HW09危废区（900-007-09）
0.15
1
空压机冷凝废液
桶装
3个月
该区设置1m2，最大贮存能力约1t
能满足贮存能力
4
HW13危废区（900-014-13）
0.00125
1
废胶
桶装
3个月
该区设置1m2，最大贮存能力约1t
能满足贮存能力

5
内部通道及预留区域等
/

1
/

/

/

/

/

综上分析，本项目设置5平方米危废仓库，能满足贮存周期内危废最大暂存量，因此危废贮存危废仓库设置规模可行。
本项目危废为废润滑油、废油桶、废包装容器、空压机冷凝废液等，均采用双层内膜吨袋和缠绕膜收集存放，转移和输送过程中也均采用密闭容器转移和输送，危废仓库内本身废气浓度很低，经以上源头管控措施后，基本无挥发性废气排放，故本次环评不进行定量分析。
对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），本项目拟建的危废仓库的主要规范建设要求分析如下：
表4-31 危险废物贮存场所规范设置表
序号
规范设置要求
拟设置情况
相符性
1

总体要求
产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
本项目拟设置一个危废仓库，属于贮存库。
规范设置，符合规范要求。
2

贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
根据本项目建成后危废产生量，项目方拟建设危废仓库5m2，位于车间3F。
规范设置，符合规范要求。
3

贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不兼容的物质或材料接触。
本项目进行了危废的分类贮存，且避免了危险废物与不兼容的物质或材料接触。
规范设置，符合规范要求。
4

贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
本项目危废仓库VOCs产生量较小，在危废仓库内无组织排放，定期进行通风。
规范设置，符合规范要求。
5

危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
本项目危废分类收集存放，妥善处理。
规范设置，符合规范要求。
6

贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标识标牌。
规范设置，符合规范要求。
7

HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准设置，监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识，视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上，监控视频保存时间至少为3个月。
规范设置，符合规范要求。
8

贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
本项目不涉及
符合规范要求
9

在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，故无须进行预处理，无须按照易爆、易燃危险品贮存。
规范设置，符合规范要求。
10

危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
本项目执行相关法律法规和标准的相关要求
符合规范要求。
11

贮存设施选址要求
选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
本项目选址合理，与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划相符，不与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入相悖。
规范设置，符合规范要求。
12

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
本项目所在区域不属于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不属于溶洞区、易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
符合规范要求
13

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
本项目危废仓库所在地不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
符合规范要求
14

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
本项目已执行
符合规范要求
15

贮存设施污染控制要求
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
本项目危废仓库设置于室内，全密闭，可以做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐。
规范设置，符合规范要求。
16

贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不兼容的危险废物接触、混合。
本项目危废单独桶装/袋装/缠绕膜，不涉及同一容器内混装。不涉及不兼容的危险废物混装的情形。
规范设置，符合规范要求。
17

贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
本项目采用坚固的材料建造，表面无裂缝
规范设置，符合规范要求。
18

贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
本项目危废仓库拟进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s）。
规范设置，符合规范要求。
19

同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
本项目采用防渗、防漏、防腐材料建设危废仓库。
规范设置，符合规范要求。
20

贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目将按照规定执行
符合规范要求
21

贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
本项目按照危废类别分区贮存
符合规范要求
22

在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
危废仓库内设有防渗托盘，可堵截液态危废。
符合规范要求
23

贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。
本项目危险废物不易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体。
符合规范要求
24
容器和包装物污染控制要求
容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
本项目采用的包装容器均与危险废物兼容且不相互反应。
符合规范要求
25
针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
本项目采用的包装容器满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
符合规范要求
26
硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
本项目采用的包装容器封口严密，无破损泄漏。
符合规范要求
27
柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
本项目柔性容器和包装物堆叠码放时封口严密，无破损泄漏
符合规范要求
28
使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
本项目不涉及液态和半固态危废。
符合规范要求
29
容器和包装物外表面应保持清洁。
本项目容器和包装物外表面保持清洁
符合规范要求
30
贮存过程污染控制要求
在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
本项目固态危废装入容器或包装物内分类堆放贮存
符合规范要求
31
液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
本项目不涉及液态危废。
符合规范要求
32
半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
本项目不涉及半固态危废。
符合规范要求
33
具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
本项目无具有热塑性的危险废物。
符合规范要求
34
易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
本项目危险废物均密闭贮存。
符合规范要求
35
危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
本项目危险废物不易产生粉尘。
符合规范要求
36
危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
本项目危险废物存入贮存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验。
符合规范要求
37
应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
本项目定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
符合规范要求
38
作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
本项目作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，对其残留的危险废物进行清理，对产生的废物或清洗废水进行收集处理。
符合规范要求
39
贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
本项目贮存设施运行期间，将按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
符合规范要求
40
贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
本项目将建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
符合规范要求
41
贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
本项目将依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；如发现隐患，将及时采取措施消除隐患，并建立档案。
符合规范要求
42
贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
本项目贮存设施将建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，将按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
符合规范要求
43
贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
本项目不设置贮存点。
/

44
贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。
/

45
贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
/

46
贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。
/

47
贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。
/

48
污染物排放控制要求
贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合 GB 8978 规定的要求。
本项目危废仓库位于室内，不产生废水。
符合规范要求
49
贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB 16297和GB 37822 规定的要求。
本项目废气产生量较小，在危废仓库内无组织排放，定期进行通风。
符合规范要求
50
贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB 14554 规定的要求。
本项目危险废物不产生恶臭气体。
符合规范要求
51
贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。
本项目危废仓库内产生以及清理的固体废物将按固体废物分类管理要求妥善处理。
符合规范要求
52
贮存设施排放的环境噪声应符合 GB 12348 规定的要求。
本项目危废仓库无噪声排放。
符合规范要求
本项目产生的危废均暂存于厂区内设置的危废仓库，并且定期转运出厂区，委托有资质单位处置，本项目危废均密封暂存，不会增加大气中的粉尘含量和大气的粉尘污染，不会挥发出有机废气，不会导致大气的污染，对大气环境影响较小；一般固废和危废禁止直接倾倒入水体中，故不会使项目周围水质受到污染；避免雨水的浸渍和废物本身的分解，不会对附近地区的地下水造成污染；一般固体废弃物和危废在厂内暂存，不会占用大量土地，各类固废场所采用水泥地面硬化，设置顶棚防风、防雨、防晒且分类存放，不会使土壤碱化、酸化、毒化，破坏土壤中微生物的生存条件。

本项目危废均密封暂存于厂内危废仓库，对周边环境敏感目标影响较小。
（3）危险废物运输污染防治措施分析
危险废物运输中应做到以下几点：
①本项目产生的危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危险废物仓库的过程中可能产生散落、泄漏，企业严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行运输，可以大大减小其引起的环境影响。 

②本项目产生的危险废物从厂内至危废处置单位的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位需获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 

③负责危险废物运输的车辆需有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不兼容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 

④危险废物的运输路线尽量选取避开环境敏感点的宽敞大路，并且运输过程严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行执行，可减小其对周围环境敏感点的影响。
（4）危险废物处理可行性分析
由于本项目尚在筹备阶段，待正式投产后，项目所产生的废油桶（0.005t/a）、废润滑油（0.05t/a）、废活性炭（1.65t/a）、废包装容器（0.01t/a）、废胶（0.005t/a）、空压机冷凝废液（0.6t/a），由项目方委托有资质单位进行处置。本项目建成投产后危险废物产生量约2.32t/a，苏州市危废处置单位危废处置能力较强，可以保障本项目的危险废物处理稳定、有序进行。
（5）危险废物申报管理
①危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。
②危险废物产生企业应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省污染源"一企一档"管理系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。
③危险废物产生单位按照要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开相关信息。
（6）危险废物规范化管理
建设单位须按照《危险废物规范化管理指标体系》（环办[2015]99号）进行危险废物规范化管理，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。建设单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治危险废物污染环境的措施；规范设置危险废物识别标志；按照危废废物特性分类进行收集；建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况等。在管理制度落实方面，应建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容，按规定在江苏省污染源"一企一档"管理系统进行申报。
4.4结论
综上所述，本项目一般固废仓库须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危废仓库须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，本项目产生的危废全部委托有资质单位处理，本项目固体废弃物处理处置率达到100%，在收集、贮存、运输过程中严密防护，不会产生二次污染，在落实贮存的规范性措施，并委托有资质单位运输、处置后，本项目产生的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标没有不良环境影响。
五、土壤及地下水环境影响分析
5.1污染源、污染物类型和污染途径
污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：
1、大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，本项目主要大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物，它们降落到地表可引起土壤质量发生变化，破坏土壤肥力与自然动态平衡。
2、水污染型：项目产生的生产污水事故状态下进入外环境或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物的污染。
3、固体废物污染型：项目产生的固体废物在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接影响土壤。
根据工程分析，本项目主要大气污染物均不在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）内，因此不考虑大气污染物沉降污染。对土壤环境产生的影响主要有：
1、主要可能为发生火灾等事故产生的事故废水，可能会导致石油烃C10~C40定向地向土壤渗入，污染表层土壤，甚至是深层土壤，因此需要采取措施进行防范。
5.2土壤污染保护措施与对策
1、源头控制措施
本项目土壤影响类型主要为大气沉降影响、漫流影响及垂直入渗影响，因此项目源头控制措施分别针对大气沉降、地面漫流及垂直入渗展开。
（1）大气沉降影响控制措施 

对各废气产生环节集中收集后通过排气筒排放，加强对废气处理措施的管理。 

（2）垂直入渗影响源头控制措施 

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。
2、过程防控措施
项目按重点污染防治区、一般污染防治区分别采取不同等级的防渗措施。一般污染防治区防渗设计要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P6（混凝土的抗渗等级能抵抗0.6MPa的静水压力而不渗水)，其厚度不宜小于100mm，各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。重点污染防治区防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），重点污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8（混凝土的抗渗等级能抵抗0.8MPa的静水压力而不渗水），其厚度不宜小于150mm，各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 

企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。
5.3 地下水污染保护措施与对策
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目运营期环境影响因素主要为生活污水，其可能对地下水造成污染的环节主要有：污水管线的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水影响。
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）和《石油化工防渗工程技术规范》地下水污染防渗要求，为防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入渗污染地下水，在项目设计和施工中，应对厂区进行专项防渗设计和分区防渗处理。本项目根据污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，建设项目厂区分为污染区和非污染区，污染区又可进一步分为一般污染防治区、重点污染防治区。
地下水污染防渗分区参照表按表4-32确定。
表4-32 地下水污染防渗分区参照表
防渗分区
天然包气带防污性能
污染控制难易程度
污染物类型
防渗技术措施
重点防渗区
弱
难
重金属、持久性有机物污染物
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行
中-强
难
弱
易
一般防渗区
弱
易-难
其他类型
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行
中-强
难
中
易
重金属、持久性有机物污染物
强
易
简单防渗区
中-强
易
其他类型
一般地面硬化
结合建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对建设项目场区进行分区防控，具体见表4-33。
表4-33 建设项目地下水污染防渗分区
序号
名称
污染控制难易程度
天然包气带防污性能
污染物类型
防渗区
防渗技术措施
1

危废仓库
难
中
其他类型
重点防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

2

一般固废仓库、生产车间、原料仓库
难
中
其他类型
一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

（1）重点污染防治区
可能泄漏列入《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表1和《危险废物鉴别标准》（GB5085.6）中所列剧毒、有毒、致癌性物质、致突变性物质、生物毒性物质、持久性有机污染物及其他需要重点防治的特征污染物的区域。本项目危废仓库构成重点污染防治区。
（2）一般污染防治区
除重点污染防治区和特殊污染防治区以外的其他污染区。本项目一般固废仓库、生产车间、原料仓库为一般污染防治区。
（3）工程防渗情况
项目防渗及防腐措施施工建设时严格按照以下要求进行建设。为避免物料泄漏对地下水产生影响，建设单位采取的措施包括：
①重点污染区防渗措施：
危废仓库根据本工程所处位置地基现场条件，对危废仓库所处地基进行强夯处理，强夯后地基承载力不小于150kp/m2，渗透系数≤10-7cm/s。
②一般污染防治防渗措施：
一般固废仓库参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求：防渗层的厚度相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。采取以上措施后，可以有效地控制本工程对厂区附近地下水造成污染，工程投产后对周围地下水不会造成明显影响。
（4）影响分析及防治措施 

本项目污水、雨水收集管道阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时发现解决；在生产车间、危废仓库采用防渗地面；完善清污分流系统，保证污水能够顺畅排入区域污水管网，项目废水不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。
本项目建设针对各类地下水污染源都做出了相应的防范措施，能够有效地减轻因项目建设对地下水产生的影响，拟建项目在采取了有效的地下水防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状使用功能。
综上，在认真落实以上措施防止废水、危废等渗漏措施后，可使污染控制区各防渗层渗透系数≤10-7cm/s，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内废水等污染物的下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此，项目不会对区域地下水和土壤环境产生较大影响。
六、环境风险
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
6.1风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表C.1.1，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：
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式中，q1,q2…,qn--每种危险物质的最大存在总量，t。



Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据HJ 169-2018附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。
表4-34 项目全厂危险物质的临界量
序号
名称
实际存在量q（t）
临界量Q（t）
q/Q

1

胶粘剂
0.4
50

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A
第八部分 其他类物质及污染物
0.008

2

废油桶
0.0025
0.00005

3
废胶
0.0025
0.00005

4
废润滑油
0.025
0.0005

5
空压机冷凝废液
0.15
100

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表 B.2
0.0015
6
润滑油
0.2
2500

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表 B.2
0.00008

合计（Σqn/Qn）
0.01018
由上表计算可知，项目Q值＜1，因此判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据导则表1评价工作等级划分，本项目环境风险评价等级为：简单分析。
6.2环境风险识别

6.2.1物质危险性识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（以下简称“导则”），对涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。

项目涉及的化学品及其理化性质见表4-35，识别其是否为有毒有害和易燃易爆危险物质。
表4-35 物质危险性识别汇总表

序号

物质名称

成分物质

相态

火灾、爆炸危险性

毒性

识别结果

闪点

(℃)
沸点（℃）

爆炸极限

（体积分数，％）

毒性

分级

LD50

(mg/kg)

LC50

(mg/m3)
1

润滑油
矿物油
液态

/
/
/
/

/
/
可燃液体

2
胶粘剂
异丁烯基丙烯酸酯25-39%、N,N-二甲基丙烯酰胺10-24%、N-乙烯基己内酰胺3-5%、二苯基氧化膦1-3%
液态

＞93
/

/

低毒
＞500
/

可燃液体
综上，本项目风险物质为润滑油、胶粘剂。
6.2.2生产系统危险性识别
经过对同类项目的类比调查、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和危险物质，确定企业危险性识别主要包括：生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。

①生产装置
主要是生产过程设备运转故障造成异味环境影响引发的次生危害。参照《企业突发环境事件风险分级方法》的要求，本项目不涉及高温、高压工艺，不含有国家规定限期淘汰、禁用的工艺和设备，本项目不涉及易燃易爆物质，设计可燃物质的工艺过程包括胶粘剂和润滑油的贮存和使用过程。

②储运设施
各类原辅料储存、使用或运输过程中由于包装瓶或包装桶破裂发生泄漏，泄漏废液可能会对地下水、土壤造成污染；泄漏废液挥发可能会对地下水、土壤造成污染；危险化学品发生火灾引起的次生物质造成大气环境造成污染。
固废堆放场所的废料意外泄漏，特别是危险固废，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响地下水。
③环境保护设施
主要包括废气处理系统出现故障可能导致废气的事故排放以及固废仓库物料存储过程发生的泄漏等。
A.废气：活性炭吸附装置出现故障可能导致废气的事故排放。
B.固废：危废仓库的固废意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水；危废仓库的固废遇火灾等产生的伴生/次生污染。 
④公辅工程环境风险识别
电路系统如发生短路、过电压、接地故障、接触不良等原因，可产生电气火花、电弧或过热，可能发生电气火灾、爆炸事故。
电气系统的设计、线路敷设、用电设备安装不合理，引起火灾或人员伤亡事故。如电气设备载荷和电流载体（电线）规格不符、设备缺相运行或者机械设备故障引起电气线路或设备过载，温度骤升，引起绝缘热击穿短路或接地、造成设备烧毁、火灾或触电等事故；照明灯具及高温用电设备与可燃物距离太近，烤燃可燃物引发火灾爆炸。 
公辅系统环境风险主要为火灾、爆炸产生的次生污染物（烟尘、CO、NOx）对周边大气环境的污染和对周边人群健康的影响；消防尾水不及时收集处理，有污染土壤、地下水的环境风险，通过雨水管网进入周边小河，有污染周边小河等地表水的环境风险。
⑤雷电的引发的火灾、爆炸事故。
6.2.3环境风险类型及危害分析

（1）风险类型

本项目主要环境风险类型主要为：
a.本项目厂区内可能发生的风险事故为润滑油的泄漏事故，遇明火引发火灾、爆炸事故以及引发的伴生/次生污染物排放。

b.火灾、爆炸事故以及引发的伴生/次生污染物排放；

c.废气处理设施故障，事故状态下取极端情况，废气处理设施对非甲烷总烃的处理效率降为0，预计时间不超过1小时。

（2）危险物质向环境转移途径
空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。建设项目主要化学物料若发生泄漏而形成液池，即通过质量蒸发进入空气，若泄漏物料被引燃，燃烧主要产生二氧化碳、水，除此之外燃烧还会产生浓烟，部分泄漏液体随消防液进入水体。

（3）影响方式
①对环境空气的风险影响：一旦发生火灾、爆炸，爆炸、燃烧过程会增加燃爆区域大气中烟尘、颗粒物，对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降。

②对地表水的风险影响：建设项目厂区实行“雨污分流”制，雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水通过市政管网接入污水处理厂集中处理。消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。

③对地下水的风险影响：本项目厂区车间、仓库、固废及危废仓库地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，地下水防渗措施比较到位，不会对地下水环境产生明显不利影响。

④对生态环境的风险影响：燃烧或爆炸产生的燃烧热将对企业周边的植被造成灼烧影响，但其影响范围主要集中在项目内，事故后可进行复植，因此，辐射热对生态环境影响是暂时、可逆的。

⑤对敏感目标的影响：项目火灾爆炸风险范围内除少量员工外，最近的敏感点为项目西北245m处的银环苑，经采取相应措施，按照法律法规要求建设和运行后，项目风险概率发生很低，对周边环境敏感点影响较小。
（4）风险识别结果

本项目风险识别结果见表4-36：

表4-36 建设项目环境风险识别表

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

贮存单元

原料仓库

润滑油、胶粘剂
润滑油、胶粘剂被引燃引发火灾
泄漏物料和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边敏感点

危废仓库

废润滑油、废胶
被引燃引发火灾
生产单元

车间

润滑油、胶粘剂
发生泄漏，遇火源有引发火灾的危险

泄漏物料和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边敏感点

公辅工程

供、配电系统

/

如果电气设备的线路设计不合理，线路负荷过大、发热严重，高温会造成线路绝缘损坏、线路起火引发电气火灾。进行电气作业时接错线路，设备通电后短路，烧毁电气设备，可引发火灾；厂房如没有防雷设施或防雷设施故障失效，可能遭受雷击，产生火灾、爆炸。

泄漏物料和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边敏感点

消防用水

/

消防水量不足严重影响消防的救援行动；如果消防栓锈死不能正常打开，发生事故时会影响应急救援效率，使事故危害程度扩大，危害后果严重。

泄漏物料和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边敏感点

运输过程

原料、危废运输

原料、危废

罐、桶内液体泄漏、喷出，遇明火发生火灾爆炸或中毒事故；运输车辆由于静电负荷蓄积，容易引起火灾

泄漏物料和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境

沿线环境敏感目标

环保工程

活性炭吸附系统

活性炭

活性炭积蓄热导致火灾或者吸附的有机废气引起的燃烧

泄漏物料和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水

周边敏感点

废气系统出现故障

废气

废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，遇火源有引发火灾、爆炸的危险。

突发性泄漏和火灾事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防废水可能直接进入市政污水管网和雨水管网，未经处理后排入市政污水和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击并造成周边水环境污染。

周边敏感点

6.3风险事故情形分析 

（1）润滑油泄漏、火灾事故

项目液态化学品主要为润滑油，泄漏遇明火引发火灾。

项目运营期发生泄漏通常只发生小型泄漏，其泄漏的化学品仅局限于原料仓库，不会进入外环境和水体，基本不对周边水体造成影响。润滑油泄漏后通过消防沙覆盖及时收集，基本不会对附近地下水造成影响； 
（2）火灾、爆炸引发的伴生/次生污染

在生产装置泄漏时，容器内可燃液体泄出后而引起火灾，同时容器中液体或气体向外环境溢出或散发出。其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。

在贮存区火灾爆炸时，容器内可燃液体泄出后而引起火灾，同时容器中大量液体或气体向外环境溢出或散发出。其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。

在贮存区发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其他易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳和水蒸汽。
6.4风险防范措施及应急要求
6.4.1环境风险防范措施
为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目原辅料使用、储运过程和环保设施的风险事故发生的概率。
（1）严格按照防火规范进行平面布置，电气设备及仪表按防爆等级的不同选用不同的设备。设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录。
公司应加强对员工及新进厂员工的工艺操作规程、安全操作规程等的培训，并取得相应的合格证书或上岗证。工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。
（2）原料贮运安全防范措施
储存于阴凉、通风的库房。项目的易燃物品分类堆放，不可随意堆放；项目易燃物品的堆放应远离火种，不可设置在高温地点，避免达到易燃品的着火点而使易燃物品自燃；包装要求密封，不可与空气接触。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。增加工作人员的安全防患意识，不可在易燃品堆放处使用明火；加强对员工的环保安全知识教育和培训，健全环保安全管理组织机构。
（3）消防及火灾报警系统
本项目在运营过程可能发生火灾。火灾事故过程中会产生大量的有毒有害气体，会造成窒息、中毒等事故，若发生火灾爆炸事故，可能造成人员伤亡及财产损失等严重后果，同时在灭火过程中产生大量的消防水并携带相关的污染物，因此本项目在运营过程需要做好火灾的预防工作和发生火灾之后的应急预防工作。
根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、原料存储区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、贮存场所等公用工程设施室内设置符合要求的消火栓。在车间应设自动灭火系统；工厂工艺技术尽量应用自动化、密闭化及远程化控制手段，在仪表控制系统尽量使用连锁、声光、报警等事故应急系统。生产车间、原料库、成品库等电气装置和照明设施应满足各危险场所的防爆要求，并设置应急电源和应急照明。
（4）活性炭装置风险防范措施

a.活性炭吸附器内应设置自动降温装置，活性炭吸附装置内部应设有多个温度测定点和相应的温度显示调节仪，随时显示各点温度，当温度超过设定最高温度时，立即发出报警信号，并且自动开启降温装置；

b.活性炭吸附装置气体进出口的风管上应设置压差计，以测定经过吸附器的气流阻力（压降），从而确定是否需要更换活性炭。
（5）废气非正常排放风险 

在废气收集管道泄漏或者处理设施非正常工作时，本项目就会出现有机废气未经处理直接排放风险，可能会对周边敏感点造成不良影响。应加强对有机废气的收集、处理和排放管理，定期监测有机废气的排放浓度，巡查和维护废气处理管道和装置，如有泄漏或设备故障要及时处理。
（6）风险应急物资配备
工作人员需配备有防护服、劳保用品等，车间、仓库等场所应配置足量的灭火器，厂区周围和车间需有视频监控装置，厂区配备有足够的应急设施。应急物资应专人负责管理和维护，专物专用，除抢险救灾外，严禁挪作他用，消防器材要经常检查保养，定期更换药剂，定点摆放，便于取用，应急物资必须立标志牌，物资上下不得遮盖、堆放其他物品，保持通道畅通，并设立严禁烟花、污水排放口、一般固体废弃物、安全通道、灭火器及消防栓等主要警示牌。设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。
（7）事故应急池

根据《关于印发水体污染防控紧急措施设计导则的通知》（中国石化建标[2006]43号），事故应急池容积有效性核算：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。
V1——收集系统范围内发生事故的一套装置的物料量；
V2——发生事故的装置的消防水量，m3；
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；
V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。
事故应急池具体容积大小计算如下：
V1：本项目容量最大的物料储存装置为润滑桶200kg/桶，故V1=0.2m3。
V2：厂区内同一时间内火灾次数为一次，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014计算本企业消防水量，消火栓流量为30L/S，火灾延续时间按3h，消防尾水按80%收集，则发生一次火灾时消防用水量为：30L/s×3h×3600s×10-3×80%=259.2m3。

V3：根据企业提供资料，厂区内雨水管道DN400mm，长度约为700m，厂区内管网可容纳雨水体积为87.9m3；

V4：发生事故时无生产废水进入系统，V4=0m3。

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。V5=10qF；式中：q——平均日降雨量；q=年平均降雨量/年平均降雨日数，本公司所在地区年平均降雨量为1057mm，年平均降雨日为122d。F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积主要为车间、罐区、危废暂存间等面积），本项目采用截止阀与园区其他区域雨水管网隔断，区域面积约为1400m2，不涉及绿化面积，故汇水面积为1400m2，即0.14ha，降雨量为10×（1057/122）×0.14ha=12.2m³。
事故应急池容量：V总=（V1+V2-V3）+V4+V5=(0.2+259.2-87.9)+0+12.2≈183.7m3
事故应急池设置合理性分析如下：
因此，本项目事故应急池有效容积应不小于183.7m3，事故应急池设计时应充分考虑本项目及厂区内企业的特点，确保满足整个厂区事故废水贮存需求。项目建设单位还应与厂区管理方协商设置雨水管检查井、切断装置，在本项目厂房雨水立管下端、新建检查井前设置切断阀，非紧急情况下阀门保持常开。

（8）事故废水三级防控风险防范措施

构筑“风险单元-管网、应急池-厂界”的突发水污染事件三级环境风险防控体系：①本项目危废仓库等贮存设施拟设置泄漏液体收集拦截措施（如收集井、防渗托盘等）及黄沙、吸油棉等应急物资，对事故情况下泄漏的物料进行收集控制，防止泄漏物料溢流出风险单元。②项目建成后拟设置事故废水收集设施，项目所在厂区已在雨水排口安装切断阀。③企业建成后将与邻近企业签订互助协议，实现应急物资和救援合作；同时加强与园区/区域建立应急联动机制，当事件超出本企业应急能力时，及时请求园区/区域应急指挥部支援。
（9）土壤、地下水环境风险防范措施 

加强管理，对实验过程采取有效的污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限。做好生产区、液体物料仓储区、危废仓库等地面防腐、防渗等，防渗层破裂后及时补救、更换。

6.5应急管理制度
（1）突发环境事件应急预案编制要求

本项目建成后，建设单位应根据全厂情况，按照江苏省《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则（DB3795-2020）》的要求，编制全厂环境风险事故应急预案，并按照《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）备案，定期组织培训和开展演练。
本项目的应急预案应与区域突发环境事故应急预案相联动，按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事故，企业可立即进行自救，采取一切措施控制事态发展，并及时向地方人民政府报告，超出本企业应急处理能力时，应启动上一级预案，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速应对能力。
（2）突发环境事件隐患排查

根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》等文件要求，建设单位应建立健全突发环境事件隐患排查治理制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施加强内部管理。

①隐患排查内容

从环境应急管理和突发环境事件风险防控措施（大气环境、水环境）两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。

②隐患排查方式和频次 
综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织的对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定，一月应不少于一次。 
专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查，其频次根据实际需要确定。企业可根据自身管理流程，采取抽方式排查隐患。
（3）环境应急物资装备的配备
应急物资派专人管理，并定期检查保养。建立科学规范的登记管理制度，记录现场救援和抢险装备类型、数量、存放位置，明确其性能。执行任务前，对现场救援和工程抢险装备进行检查，已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量重新购置。

（4）安全风险辨识要求

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）要求，建设单位应对环境治理设施（活性炭吸附装置、危废仓库）开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
6.7竣工验收内容

①危废仓库、一般固废堆场、生产车间、原辅料区地面分区防渗；②应急装备配备与应急物资储备，现场配备应急处置卡；③厂区雨水排放口截断设施安装与维护；④应急收集设施及配套事故收集废水管网；⑤环境应急预案备案；⑥环保设施日常维护、记录台账。
6.8环境风险评价结论

本项目在建设完备的环境风险防范设施和完善的环境应急管理制度的前提下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，建设项目环境风险可防可控。
建设单位应该认真做好各项风险防范措施，完善生产设施以及生产管理制度，储运、生产过程应该严格操作，杜绝风险事故，严格履行突发环境事件应急预案。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排 放 源（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	DA001
	非甲烷总烃
	集气罩+二级活性炭吸附装置1套+23米高DA001排气筒，风机风量为5000m3/h
	集气罩收集效率≥80%，处理效率≥90%，执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值

	
	无组织
	生产车间
	非甲烷总烃、颗粒物
	移动式袋式除尘器，加强有组织抽风系统抽风量、加强车间通风
	执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、氨氮、总磷、总氮
	经市政污水管网接管至江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）
	江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）接管限值

	声环境
	生产和公辅设备
	Leq
	厂房隔声及距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准

	电离辐射电磁辐射
	无

	固体废物
	建设项目产生的固废中，废包装材料、不合格品由项目方统一收集后外卖；废油桶、废活性炭、废润滑油、废包装容器、废胶、空压机冷凝废液委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。固废得到有效处置，不产生二次污染。
本项目设置一般工业固废仓库5m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置；设置5m2危废仓库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求设置。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区分一般防渗区、简单防渗区、重点防渗区；危废仓库属于重点防渗区。建设单位应确保做好危废仓库等容易渗漏引起土壤、地下水污染的区域的管理，做好防渗、防雨、防风、防淋等措施，定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施，确保不会对厂区地下水造成大的影响。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	本项目涉及的风险物质主要为润滑油、胶粘剂，生产过程主要风险为物料泄漏被引燃引发火灾爆炸事故和废气处理系统故障遇火源引发火灾、爆炸等。厂区内配备各类应急物资、消防设施、监测报警系统等，加强应急救援专业队伍的建设；厂区设置183.7m³事故应急池。

	其他环境
管理要求
	本项目应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入1~2名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。本项目建成投产后废气污染源监测频次1次/年、噪声污染源监测频次每季度监测1天（昼间一次）、固废污染源每月统计1次。


六、结论
	结论：
综上所述，《新建年产转子组件300万套生产项目》符合国家及地方产业政策，符合产业园区的规划要求和产业定位；项目废气经处理后满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排放限值的要求；项目废水间接排放，满足江苏中法水务股份有限公司（城东水质净化厂）接管限值；厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值；固废处置率100%；对环境的影响较小，项目建成后，区域环境质量不会下降；项目潜在的风险水平可以接受，不会对周围环境及人员造成安全威胁。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	VOCs（非甲烷总烃）
	0
	0
	0
	0.0182
	0
	0.0182
	+0.0182

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	300/300
	0
	300/300
	+300/300

	
	COD
	0
	0
	0
	0.12/0.0152
	0
	0.12/0.0152
	+0.12/0.0152

	
	SS
	0
	0
	0
	0.075/0.003
	0
	0.075/0.003
	+0.075/0.003

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.0105/0.0012
	0
	0.0105/0.0012
	+0.0105/0.0012

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.0018/0.00015
	0
	0.0018/0.00015
	+0.0018/0.00015

	
	总氮
	0
	0
	0
	0.0135/0.0036
	0
	0.0135/0.0036
	+0.0135/0.0036

	一般工业固体废物
	废边角料
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	不合格品
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	危险废物
	废胶
	0
	0
	0
	0.005
	0
	0.005
	+0.005

	
	废包装容器
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废油桶
	0
	0
	0
	0.005
	0
	0.005
	+0.005

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	1.65
	0
	1.65
	+1.65

	
	空压机冷凝废液
	0
	0
	0
	0.6
	0
	0.6
	+0.6

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	3.75
	0
	3.75
	+3.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
	项目所在地预审意见
     （公章）
           经办人：         年    月     日   
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